跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 通过使用串行端口或视频端口访问控制台进行本地安装

安装 OS 时需要查看系统控制台输出。可以通过串行端口和视频端口显示此输出。

注 - 本主题介绍视频端口和串行端口的默认输出。其他设置（包括控制台命令和 GRUB 菜单选项）可更改此行为。

如果您使用的是终端或膝上型电脑，可以使用多端口电缆（也称为 "dongle"）连接到服务器的串行端口或视频端口来访问控制台。请参阅《Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南》中的"连接管理 (SP) 电缆"。

- 串行端口－在多端口电缆的串行连接器和终端或膝上型电脑之间连接串行电缆。从启动 SP 开始直至 OS 取得对显示器的控制权，所有输出将显示在串行端口上。请参见如何配置串行端口。

- 视频端口－将 VGA 监视器电缆从 KVM 连接到服务器多端口电缆的视频端口上。启动 SP 之后，系统开始进行 POST/BIOS，并将所有输出显示在视频端口上。此操作将继续，直到 OS 取得对显示器的控制权。大多数 OS 配置会继续在视频端口上显示信息。有关设置硬件的信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南》中的"与 Oracle ILOM 和系统控制台进行通信"。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |