跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何使用服务器的 IP 地址连接到服务器

开始之前

注 - 以下步骤假定您已通过以太网线缆将服务器连接到网络中。

1. 如果您尚未连接，请确定服务处理器的 IP 地址：
   1. 按前面板上的电源按钮打开主电源。
   2. 当系统执行开机自检 (power-on self-test, POST) 时，按 F2 键启动 BIOS 设置实用程序。
   3. 当显示 BIOS 主菜单屏幕时，选择 "Advanced"（高级）。
   4. 当显示 "Advanced"（高级）屏幕时，选择 "IPMI 2.0 Configuration"（IPMI 2.0 配置）。

      当显示 "IPMI 2.0 Configuration"（IPMI 2.0 配置）屏幕时，选择 "LAN Configuration"（LAN 配置）菜单项。

   5. 然后选择 "IP Address"（IP 地址）菜单项。

      采用以下格式显示服务处理器的 IP 地址：`Current IP address in BMC: xxx.xxx.xxx.xxx`

2. 使用一个客户机系统，建立到服务处理器 IP 地址的安全 Shell (SSH) 连接：

   `ssh -l root` sp_ip_address

3. 以管理员身份登录到服务处理器，例如：

       login: root
       password: changeme

4. 键入以下命令启动 Oracle ILOM 控制台模式：

   `start /SP/console`

   注 - 如果您已更改了 SP 串行端口的默认设置，请确保将其重置为默认设置。

   只有拥有管理员权限的帐户才有权配置 SP 的串行端口。请参见 Oracle ILOM 3.0 文档。

5. 按照屏幕上的提示操作。
6. 当提示您提供系统和网络信息时，使用在安装工作表中收集到的信息，输入相应的信息。

   所显示的屏幕可能有所不同，具体取决于您选用什么方式来为服务器分配网络信息（DHCP 或静态 IP地址）。

   在您输入系统配置信息后，服务器完成引导过程，并显示登录提示。

另请参见

您可以访问 Oracle Solaris 10 OS 用户文档，网址为：

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/solaris-10-192992.html

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |