跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何确定和解决中断资源不足的问题

遇到级别 6 I/O 中断不足时，Oracle 建议将其中一个驱动程序分配给中断级别 5 或 4。

- 中断级别 5 优先。

- 接下来是中断级别 4。

下表显示了八插槽系统中的 I/O 设备、端口和中断。

设备 | 驱动程序 | 端口数 | 中断数
--- | --- | --- | ---
|  | 每个驱动程序的最大值 = 16 | 级别 6 中的最大值 = 32
板载 NIC（必需） | igb | 每个 CPU 模块 2 个/共 8 个 | 每个 CPU 模块 4 个/共 16 个
双端口 10 Gb 以太网 EM | ixgbe | 每个 EM 2 个/共 16 个 | 每个 EM 4 个/共 32 个
FEM | ixgbe | 每个 FEM 2 个/共 8 个 | 每个 FEM 4 个/共 16 个
四端口 1 Gb 以太网 EM | e1000g | 每个 EM 4 个/共 32 个 | 每个 EM 8 个/共 64 个
REM（每个服务器 1 个） | mr_sas | 1 | 1

1. 引导服务器。

   此时将显示引导消息。

   本过程中的示例显示了 ixgbe 和 igb 都位于默认中断级别 6 的系统。在本系统中，ixgbe 需要 24 个中断，igb 需要 16 个中断，共需要 40 个。然而，级别 6 仅提供 31 个。

2. 查找以下错误消息，这些消息会出现在屏幕中和文件 `/var/adm/messages` 中。

   在控制台上：

       Feb 25 15:45:04 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: No interrupt vector:
       pciex8086,10f7 instance 1
       Feb 25 15:45:04 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: Sharing vectors:
       pciex8086,10f7 instance 1 and SCI
       Feb 25 15:45:06 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: No interrupt vector:
       pciex8086,10f7 instance 5
       Feb 25 15:45:06 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: Sharing vectors:
       pciex8086,10f7 instance 1 and pciex8086,10f7 instance 5

   在 `/var/adm/messages` 中：

       Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info]
       NOTICE: ixgbe7: Insufficient interrupt handles available: 1
       Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info]
       NOTICE: ixgbe7: Allocate MSI-X failed, trying MSI interrupts...
       Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info]
       NOTICE: ixgbe7: MSI-X not used, force rx and tx queue number to 1

   查看 `/var/adm/messages` 中的消息，以确定需要多于现有可用中断的驱动程序。在本示例中，此驱动程序为 ixgbe。

3. 确定某些设备没有中断后，使用命令 `devfsadm -C` 和 `mdb -k` 显示向特定级别分配的中断。

   以下输出显示了 ixgbe 需要 24 个中断，igb 需要 16 个中断（均位于级别 6）的系统。要满足两者的需求需要 40 个中断；然而只有 31 个中断可用。显示屏中显示了分配的 31 个中断。

   另请注意，仅向中断级别 (interrupt level, IPL) 5 分配了一个中断，剩余 30 个可用于其他设备。

       # devfsadm -C
       # mdb -k
       Loading modules: [ unix krtld genunix specfs dtrace cpu.generic uppc pcplusmp ufs ip
       hook neti sctp arp usba uhci s1394 nca fcp fctl lofs emlxs qlc zfs nfs random sppp md
       cpc crypto fcip logindmux ptm ]

       > ::interrupts
       >
       IRQ  Vector IPL Bus   Type  CPU Share APIC/INT# ISR(s)
       4    0xb0   12  ISA   Fixed 9   1     0x0/0x4   asyintr
       9    0x81   9   PCI   Fixed 1   1     0x0/0x9   acpi_wrapper_isr
       11   0xd1   14  PCI   Fixed 2   1     0x0/0xb   hpet_isr
       16   0x88   9   PCI   Fixed 12  1     0x0/0x10  uhci_intr
       18   0x86   9   PCI   Fixed 10  2     0x0/0x12  uhci_intr, ehci_intr
       19   0x8a   9   PCI   Fixed 14  3     0x0/0x13  ahci_intr, uhci_intr, uhci_intr
       21   0x89   9   PCI   Fixed 13  1     0x0/0x15  uhci_intr
       23   0x87   9   PCI   Fixed 11  2     0x0/0x17  uhci_intr, ehci_intr
       28   0x40   5   PCI   Fixed 4   1     0x1/0x4   mrsas_isr
       32   0x20   2         IPI   ALL 1     -         cmi_cmci_trap
       120  0x82   7         MSI   3   1     -         pepb_intr_handler
       121  0x30   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       122  0x31   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       123  0x84   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       124  0x85   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       125  0x32   4         MSI   7   1     -         pepb_intr_handler
       126  0x83   7         MSI   8   1     -         pepb_intr_handler
       127  0x33   4         MSI   15  1     -         pepb_intr_handler
       128  0x8c   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       129  0x8d   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       130  0x34   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       131  0x35   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       132  0x8b   7         MSI   18  1     -         pepb_intr_handler
       133  0x36   4         MSI   19  1     -         pepb_intr_handler
       134  0x8e   7         MSI   20  1     -         pepb_intr_handler
       135  0x38   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       136  0x39   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       137  0x60   6         MSI-X 22  1     -         ixgbe_intr_legacy
       138  0x61   6         MSI-X 23  1     -         igb_intr_rx
       139  0x62   6         MSI-X 24  1     -         igb_intr_tx_other
       140  0x63   6         MSI-X 25  1     -         igb_intr_rx
       141  0x64   6         MSI-X 26  1     -         igb_intr_tx_other
       142  0x65   6         MSI-X 27  1     -         igb_intr_rx
       143  0x66   6         MSI-X 28  1     -         0
       144  0x67   6         MSI-X 29  1     -         igb_intr_rx
       145  0x68   6         MSI-X 30  1     -         ixgbe_intr_msix
       146  0x69   6         MSI-X 31  1     -         ixgbe_intr_msix
       147  0x6a   6         MSI-X 32  1     -         ixgbe_intr_msix
       148  0x6b   6         MSI-X 33  1     -         ixgbe_intr_msix
       149  0x6c   6         MSI-X 34  1     -         ixgbe_intr_msix
       150  0x6d   6         MSI-X 35  1     -         ixgbe_intr_msix
       151  0x6e   6         MSI-X 36  1     -         ixgbe_intr_msix
       152  0x6f   6         MSI-X 37  1     -         ixgbe_intr_msix
       153  0x70   6         MSI-X 38  1     -         ixgbe_intr_msix
       154  0x71   6         MSI-X 39  1     -         ixgbe_intr_msix
       155  0x72   6         MSI-X 40  1     -         igb_intr_tx_other
       156  0x73   6         MSI-X 41  1     -         igb_intr_rx
       157  0x74   6         MSI-X 42  1     -         igb_intr_tx_other
       158  0x75   6         MSI-X 43  1     -         igb_intr_rx
       159  0x76   6         MSI-X 44  1     -         igb_intr_tx_other
       160  0xa0   0         IPI   ALL 0     -         poke_cpu
       161  0x77   6         MSI-X 45  1     -         igb_intr_rx
       162  0x78   6         MSI-X 46  1     -         igb_intr_tx_other
       163  0x79   6         MSI-X 47  1     -         igb_intr_rx
       164  0x7a   6         MSI-X 48  1     -         ixgbe_intr_msix
       165  0x7b   6         MSI-X 49  1     -         ixgbe_intr_msix
       166  0x7c   6         MSI-X 50  1     -         ixgbe_intr_msix
       167  0x7d   6         MSI-X 51  1     -         ixgbe_intr_msix
       168  0x7e   6         MSI   53  1     -         ixgbe_intr_msi
       192  0xc0   13        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       208  0xd0   14        IPI   ALL 1     -         kcpc_hw_overflow_intr
       209  0xd3   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       210  0xd4   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       240  0xe0   15        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       241  0xe1   15        IPI   ALL 1     -         apic_error_intr

   使用 Control D 返回到 shell。

4. 将驱动程序之一重新分配到不同的中断级别。
   1. 修改驱动程序的 `.conf` 文件，将一个或多个驱动程序的中断重新分配到不同的级别。

      本示例通过向 `/kernel/drv/igb.conf` 添加以下行，将 igb 驱动程序重新分配至级别 5。

          interrupt-priorities = 5;

   2. 重新启动系统。

      服务器将显示 POST 消息，中断将被分配到新的级别。

   3. 查看引导消息或 `/var/adm/messages` 的内容中是否存在类似于步骤 2 中显示的错误消息。

      如果未显示任何错误消息，则该过程成功。

5. 重新分配中断后，要查看重新分配的中断，请运行 `mdb -k` 命令。

   以下示例显示已将 igb 重新分配至中断级别 (interrupt level, IPL) 5 后的步骤 3 中的系统。因此，该系统能够将 24 个中断分配给 ixgbe。

       # devfsadm -C
       # mdb -k
       Loading modules: [ unix krtld genunix specfs dtrace cpu.generic uppc pcplusmp ufs ip
       hook neti sctp arp usba uhci s1394 nca fcp fctl lofs emlxs qlc zfs nfs random sppp md
       cpc crypto fcip logindmux ptm ]

       > ::interrupts

       >
       IRQ  Vector IPL Bus   Type  CPU Share APIC/INT# ISR(s)
       4    0xb0   12  ISA   Fixed 9   1     0x0/0x4   asyintr
       9    0x81   9   PCI   Fixed 1   1     0x0/0x9   acpi_wrapper_isr
       11   0xd1   14  PCI   Fixed 2   1     0x0/0xb   hpet_isr
       16   0x88   9   PCI   Fixed 12  1     0x0/0x10  uhci_intr
       18   0x86   9   PCI   Fixed 10  2     0x0/0x12  uhci_intr, ehci_intr
       19   0x8a   9   PCI   Fixed 14  3     0x0/0x13  ahci_intr, uhci_intr, uhci_intr
       21   0x89   9   PCI   Fixed 13  1     0x0/0x15  uhci_intr
       23   0x87   9   PCI   Fixed 11  2     0x0/0x17  uhci_intr, ehci_intr
       28   0x40   5   PCI   Fixed 4   1     0x1/0x4   mrsas_isr
       32   0x20   2         IPI   ALL 1     -         cmi_cmci_trap
       120  0x82   7         MSI   3   1     -         pepb_intr_handler
       121  0x30   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       122  0x31   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       123  0x84   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       124  0x85   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       125  0x32   4         MSI   7   1     -         pepb_intr_handler
       126  0x83   7         MSI   8   1     -         pepb_intr_handler
       127  0x33   4         MSI   15  1     -         pepb_intr_handler
       128  0x8c   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       129  0x8d   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       130  0x34   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       131  0x35   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       132  0x8b   7         MSI   18  1     -         pepb_intr_handler
       133  0x36   4         MSI   19  1     -         pepb_intr_handler
       134  0x8e   7         MSI   20  1     -         pepb_intr_handler
       135  0x38   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       136  0x39   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       137  0x41   5         MSI-X 22  1     -         igb_intr_tx_other
       138  0x42   5         MSI-X 23  1     -         igb_intr_rx
       139  0x43   5         MSI-X 62  1     -         igb_intr_tx_other
       140  0x44   5         MSI-X 63  1     -         igb_intr_rx
       141  0x45   5         MSI-X 64  1     -         igb_intr_tx_other
       142  0x46   5         MSI-X 65  1     -         igb_intr_rx
       143  0x47   5         MSI-X 66  1     -         igb_intr_tx_other
       144  0x48   5         MSI-X 67  1     -         igb_intr_rx
       145  0x60   6         MSI-X 68  1     -         ixgbe_intr_msix
       146  0x61   6         MSI-X 69  1     -         ixgbe_intr_msix
       147  0x62   6         MSI-X 70  1     -         ixgbe_intr_msix
       148  0x63   6         MSI-X 71  1     -         ixgbe_intr_msix
       149  0x64   6         MSI-X 72  1     -         ixgbe_intr_msix
       150  0x65   6         MSI-X 73  1     -         ixgbe_intr_msix
       151  0x66   6         MSI-X 74  1     -         ixgbe_intr_msix
       152  0x67   6         MSI-X 75  1     -         ixgbe_intr_msix
       153  0x68   6         MSI-X 76  1     -         ixgbe_intr_msix
       154  0x69   6         MSI-X 77  1     -         ixgbe_intr_msix
       155  0x49   5         MSI-X 78  1     -         igb_intr_tx_other
       156  0x4a   5         MSI-X 79  1     -         igb_intr_rx
       157  0x6a   6         MSI-X 80  1     -         ixgbe_intr_msix
       158  0x6b   6         MSI-X 81  1     -         ixgbe_intr_msix
       159  0x4b   5         MSI-X 82  1     -         igb_intr_tx_other
       160  0xa0   0         IPI   ALL 0     -         poke_cpu
       161  0x4c   5         MSI-X 83  1     -         igb_intr_rx
       162  0x4d   5         MSI-X 84  1     -         igb_intr_tx_other
       163  0x4e   5         MSI-X 85  1     -         igb_intr_rx
       164  0x4f   5         MSI-X 86  1     -         igb_intr_tx_other
       165  0x50   5         MSI-X 87  1     -         igb_intr_rx
       166  0x6c   6         MSI-X 88  1     -         ixgbe_intr_msix
       167  0x6d   6         MSI-X 89  1     -         ixgbe_intr_msix
       168  0x6e   6         MSI-X 90  1     -         ixgbe_intr_msix
       169  0x6f   6         MSI-X 91  1     -         ixgbe_intr_msix
       170  0x70   6         MSI-X 92  1     -         ixgbe_intr_msix
       171  0x71   6         MSI-X 93  1     -         ixgbe_intr_msix
       172  0x72   6         MSI-X 94  1     -         ixgbe_intr_msix
       173  0x73   6         MSI-X 95  1     -         ixgbe_intr_msix
       174  0x74   6         MSI-X 96  1     -         ixgbe_intr_msix
       175  0x75   6         MSI-X 97  1     -         ixgbe_intr_msix
       176  0x76   6         MSI-X 98  1     -         ixgbe_intr_msix
       177  0x77   6         MSI-X 99  1     -         ixgbe_intr_msix
       192  0xc0   13        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       208  0xd0   14        IPI   ALL 1     -         kcpc_hw_overflow_intr
       209  0xd3   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       210  0xd4   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       240  0xe0   15        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       241  0xe1   15        IPI   ALL 1     -         apic_error_intr

   使用 Ctrl-D 组合键返回到 shell。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |