跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何通过分发介质安装 SLES

开始之前

- 安装 OS 之前，必须在目标磁盘上创建虚拟磁盘卷。请参见创建虚拟磁盘。

- 当配置联网服务器中的操作系统时，需要提供每个网络接口的逻辑名称（由操作系统分配）和物理名称（MAC 地址）。有关详细信息，请参见识别逻辑和物理网络接口名称，以配置 Linux OS。

1. 使用以下一种方法连接到服务器控制台：

   - 通过使用串行端口或视频端口访问控制台进行本地安装

   - 通过使用 Oracle ILOM 访问控制台进行远程安装

2. 针对步骤 1 中选择的方法插入 Linux 分发 DVD 或访问 ISO 映像分发介质（如果尚未执行此操作）。
3. 打开服务器电源或者复位服务器。

   控制台上将出现 BIOS 消息。

4. 当出现提供一系列选择的消息时，按 F8 键。

   延迟一段时间后，将出现一个菜单，其中提供了多种引导设备以供选择（请参见以下示例）。

5. 从列表中选择一个引导设备。

   要从物理 CD/DVD 或 ISO 映像进行引导，请选择 "CD/DVD"。

   控制权会传递到介质上到 OS 安装程序。

6. 按照随安装指南提供的安装说明完成系统软件的安装。

   注 - 如果除 Linux 外还安装了其他操作系统（例如 Oracle Solaris OS），则在安装过程中该操作系统会显示为分区。如果选择在该分区上安装 SLES，则 SLES 将覆写该 OS。如果要保留该分区，您必须在其他分区上安装 SLES。

另请参见

更新 SLES

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |