跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何恢复 SP 固件映像

使用 "Preboot" 菜单，可以通过更新（刷新）SP 固件来恢复 Oracle ILOM 固件映像。

通常，如果主机正在运行，可以使用 Oracle ILOM CLI 或 Web 界面来更新 SP。

如果主机电源已关闭而且 SP 固件映像已损坏（致使无法通过 Oracle ILOM 来访问服务器 SP），可以使用 "Preboot" 菜单，按照下面的过程来更新 SP 固件映像。

开始之前

TFTP 服务器上必须具有有效的 `.flash` SP 固件映像文件。另外，必须可通过与服务器 SP 的网络连接来访问 TFTP 服务器。可以在 Tools and Drivers DVD 的 `sp_firmware` 目录下和 Oracle 下载站点 http://support.oracle.com 上找到此文件。

注 - 使用 "Preboot" 菜单更新 SP 固件需要 `.flash` 文件，而不需要用来从 Oracle ILOM 更新 SP 的 `.pkg` 文件。

1. 访问 "Preboot" 菜单。

   有关更多信息，请参阅访问 "Preboot" 菜单。

2. 在 Preboot 提示符下，输入以下命令：

   `Preboot>` `net dhcp`

   这会配置 DHCP 网络。必须联网才能访问 tftp 服务器。

3. 输入命令：

   `Preboot>``net ping tftpIPaddress`

   其中 tftpIPaddress 是 TFTP 服务器的 IP 地址。

   这会检查是否可通过网络来访问 TFTP 服务器。

4. 输入命令：

   `Preboot>``net flash` tftpIPaddress path/`ILOM- version-Sun_Fire_X800M2.flash`

   其中：

   - tftpIPaddress 是 tftp 服务器的 IP 地址

   - path 是文件相对于 `/tftpboot` 的路径

   - version 是 SP 固件的版本

   例如：

       Preboot> net flash 10.8.173.25 images/ILOM-3_0_x_x_rxxxx-Sun_Fire_X4800M2.flash

   这会下载并刷新固件映像。在出现一系列消息之后，会显示 Preboot 提示符。

5. 通过输入以下命令来重新启动 SP：

   `Preboot>` `reset`

   "Preboot" 菜单将退出，服务处理器将重新引导。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |