跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 硬件相关事项

下表列出了当前的硬件问题。

当前硬件问题 | 解决方法
--- | ---
插入 CMOD 时，同时旋转手柄，直到它们接触到机箱 | N/A
服务器最多随附六个 Combo GbE/8Gb FC Express 模块 HBA 卡 (CR 7050075) | 是
不带 SFP+ 的 Sun Dual 10GbE I2 SFP+ PCIe 2.0 FEM 中存在大量 ixgbe 中断 (CR 7003313) | N/A
服务器检测到发生故障的 DIMM 时会禁用 DIMM 对 (CR 7011011) | N/A
LED 指示灯和日志错误地指示 CMOD 发生故障 (CR 7033674) | 是
串行端口上的流量控制不起作用 (CR 7014405) | 是

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |