跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何将机架装配硬件装入圆孔机架

机架安装套件包含适配器托架、后支架、搁梁、卡式螺母和螺钉。

| 注意 - 配置齐全的服务器重约 180 磅（100 千克）。为了减少严重人身伤害或设备受损的风险，应使用机械式升降装置将服务器安装到机架中。如果没有升降装置，请按照如何移除组件以减轻重量中所述移除组件。这样可将服务器的重量减轻至 80 磅（45 千克）。 始终按从下到上的顺序将设备装入机架，以防设备因头重脚轻而倾倒。安装用于防止机架倾斜的护杆，以防机架在设备安装期间倾斜。

注 - 要将机架装配硬件安装到方孔机架中，请参见如何将机架装配硬件装入方孔机架。

此任务使用以下螺钉和连接器：

功能 | M6 机架的说明 | 10-32 机架的说明
--- | --- | ---
将适配器托架连接到机架前柱 | 4 颗 M6 x 12 | 4 颗 10-32 x 10
将适配器托架连接到机架后柱 | 4 颗 M6 x 12 | 4 颗 10-32 带肩螺钉
将支架连接到机架后柱 | 4 颗 M6 x 10 | 4 颗 10-32 x 10
搁梁的固定螺钉 | 4 颗 M4 x 10 平头螺钉 | 4 颗 M4 x 10 平头螺钉

1. 收集所需的螺钉和连接器。
2. 确认机架中具有 5RU 空间。
3. 选择适用于圆孔机架的一组适配器托架。

   服务器附带了两组适配器托架：一组适用于方孔机架 (1)，另一组适用于圆孔机架 (2)。适用于方孔机架的适配器托架 (1) 具有螺纹。适用于圆孔（攻螺孔）机架的适配器托架 (2) 没有螺纹。请参见下图。

   注 - 适配器托架上的箭头 (3) 表明了其朝向方位。安装所有托架时，请确保“顶部”箭头 (3) 向上。

4. 将适配器托架连接到前柱。

   放置适配器托架，使适配器托架的底部与将要装入服务器的 (5RU) 空间的底部对齐，并且标记为“顶部”的箭头向上。

   每侧使用三颗 M6 x 12 或 10-32 x 10 螺钉。将螺钉从机架内部穿过适配器托架并拧入支柱上的螺纹。

   注 - 附件箱中包括一个印刷模板，可以用来帮助对齐适配器托架。

5. 将适配器托架连接到后柱。

   放置适配器托架，使适配器托架的底部与将要装入服务器的 (5RU) 空间的底部对齐，并且标记为“顶部”的箭头向上。

   将两颗螺钉 (1) 从机架内部穿过适配器托架 (2) 顶部和底部的孔，并拧入支柱 (3)。

   注 - 不要在适配器托架中使用中心螺钉。该螺钉是为安装和移除装运托架中所述的可选装运托架套件保留的。

   - 对于 M6 机架，每侧使用两颗 M6 x 12 螺钉。

   - 对于 10-32 机架，每侧使用两颗 10-32 带肩螺钉。

6. 将顶部后支架 (1) 直接连接到适配器托架上方的机架支柱 (2)，如下图所示。

   每侧使用两颗 M6 x 16 或两颗 10-32 x 10 毫米螺钉 (3)。

   拧紧螺钉之前，将支架 (1) 向上滑动到最远的位置。支架上的孔为椭圆形，因此当螺钉松动时它们可以稍微上下移动。

7. 移除搁梁 (3) 上用于固定左右两侧搁板延伸架 (2) 的六颗螺钉 (1)，然后移除搁板延伸架。

   必须先移除搁板延伸架，然后才能将服务器装入机架中。它们将用于其他产品。

8. 将搁梁放置到机架中。

   展开搁梁 (1) 以适合机架，然后滑入适配器托架 (2) 上的插槽并卡入到位 (3)。

   确保搁梁放置的朝向方位正确。它们标记为“前左”和“前右”。

9. 将四颗 M4 X 10 平头固定螺钉 (1) 拧入适配器托架。

   这些螺钉可防止搁梁意外地从适配器托架中抽离出来。

接下来的操作

如何将服务器插入机架

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |