跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 机架装配工具包的内部物品

机架安装套件附带以下硬件：

图例
1 | 顶部后支架 | 这些支架连接到服务器后上方的支柱。
2、3 | 左 (2) 和右 (3) 搁梁 | 将前后适配器托架安装在机架上后，搁梁即可就位。搁梁上的钩子钩入前后托架上的插槽中。 搁梁将展开以匹配机架的深度。 它们不同于滑轨。服务器一旦装入机箱，便不再移动。
4 | 各种 M6 和 10-32 螺钉 这些螺钉是按大小和型号包装的。其中包括： 12 颗 M6 X 16 12 颗 M6 X 12 4 颗 M6 X 4 平头螺钉 4 颗 10-32 X 10 12 颗 10-32 带肩螺钉 | Oracle 提供了额外的螺钉以支持各种配置。完成安装后，可丢弃或回收未使用的硬件。
5 | 适配器托架（两组，每组四个） | 这些托架连接在机架上，支撑着搁梁。 有两组适配器托架：一组适用于圆孔机架，另一组适用于方孔机架。请使用适合您机架的一组托架。
6 | M6 卡式螺母 | 用于将顶部后支架连接到方孔机架。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |