跳过导航链接
退出打印视图
| Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 补充资料（适用于 Sun Fire X4800 M2 服务器）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 指示灯

这些值表示机箱和其他系统组件上的 LED 指示灯的状态。有关 LED 指示灯所在位置的说明，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual》中的"Front Panel Indicator Module Overview"。

传感器 | 说明
--- | ---
OK | 绿色“正常”LED 指示灯的状态： 亮－系统电源已打开。 快速闪烁－SP 正在引导。系统未做好打开准备。 慢速闪烁－主机正在引导 待机－系统电源已关闭。 灭－未连接系统电源。
SERVICE | 琥珀色“维修”LED 指示灯的状态： 亮－系统出现故障。 灭－系统未出现故障。
TEMP_FAULT | 琥珀色机箱温度故障 LED 指示灯的状态： 亮－系统温度已超过正常运行温度，不允许打开电源。 灭－系统温度在正常运行温度范围内，允许打开电源。
LOCATE | 白色“定位”LED 指示灯的状态： 快速闪烁－“定位”LED 指示灯正在闪烁以识别系统。 灭－“定位”LED 指示灯未在闪烁。
注 - 对于所有 NEM 指示灯，n = 0 或 1。
NEMn/OK | NEM 的绿色 LED 指示灯的状态： 亮－NEM 已打开。 灭－NEM 已关闭。
NEMn/SERVICE | NEM 的琥珀色 LED 指示灯的状态： 亮－NEM 出现故障。 灭－NEM 未出现故障。
NEMn/OK2RM | NEM 的蓝色 LED 指示灯的状态： 亮－NEM 已做好移除准备。 灭－NEM 未做好移除准备。
NEMn/LOCATE | NEM 的定位按钮/LED 指示灯的状态： 快速闪烁－NEM 的“定位”LED 指示灯正在闪烁以识别 NEM。 灭－NEM 的“定位”LED 指示灯已关闭。
FMn/SERVICE | 风扇模块及其琥珀色 LED 指示灯的状态。n = 0 - 3: 亮－LED 指示灯亮起，风扇模块出现故障。 灭－LED 指示灯熄灭，风扇模块未出现故障。
注 - 对于所有 HDD 指示灯，n = 0 到 7 之间的数字。
DBP/HDDn/SERVICE | HDD 及其琥珀色 LED 指示灯的状态。 亮－HDD 出现故障。 灭－HDD 未出现故障。
DBP/HDDn/OK2RM | HDD 上的蓝色“可以移除”LED 指示灯的状态： 亮－HDD 已做好移除准备。 灭－HDD 未做好移除准备。
注 - 对于所有处理器模块指示灯，n = 0 到 3 之间的数字。
BLn/OK | 处理器模块上的绿色“正常”LED 指示灯的状态： 亮－处理器模块正在运行。 慢速闪烁－处理器模块正在引导。 灭－处理器模块已脱机。
BLn/SERVICE | 处理器模块上的琥珀色“维修”LED 指示灯的状态： 亮－处理器模块出现故障。 灭－处理器模块未出现故障。
BLn/OK2RM | 处理器模块上的蓝色“可以移除”LED 指示灯的状态： 亮－处理器模块已做好移除准备。 灭－处理器模块未做好移除准备。
BLn/LOCATE | 处理器模块上的“定位”按钮/白色 LED 指示灯的状态： 快速闪烁－“定位”LED 指示灯正在闪烁。 灭－“定位”LED 指示灯已关闭。
BLn/Px/SERVICE | 处理器模块上的 CPU 的红色“维修”LED 指示灯的状态（x = 0 或 1） 亮－CPU 出现故障。 灭－CPU 未出现故障。
BLn/Px/D y/SERVICE | 处理器模块上的其中一个 DIMM 的“维修”LED 指示灯的状态，其中： x 标识 CPU 0 或 CPU 1。 y 标识 DIMM 0 到 DIMM 15 之间的 DIMM。 包括的值有： 亮－DIMM 出现故障。 灭－DIMM 未出现故障。

另请参见

- 传感器

- SNMP 和 PET 陷阱

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |