跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何通过使用串行连接和 CLI 来获取 SP 的 IP 地址

开始之前

- 按照硬件设置文档中的说明完成硬件设置。

- 为服务器接通备用电源。有关电源线连接器的位置，请参见如何接通备用电源以进行服务处理器的初始配置。

1. 使用串行管理端口连接到 Oracle ILOM。

   如何使用串行管理端口连接到 Oracle ILOM CLI中对此进行了介绍。

2. 登录到 Oracle ILOM。
   1. 键入默认用户名：`root`。
   2. 键入默认密码：`changeme`。

      SP 将会显示其默认命令提示符：

      `->`

3. 要显示 SP 的 IP 地址，请键入：

       show /SP/network
          Targets:
          test

          Properties:
          commitpending = (Cannot show property)
          dhcp_server_ip = 10.80.193.10
          ipaddress = 10.80.193.163
          ipdiscovery = DHCP
          ipgateway = 10.80.195.254
          ipnetmask = 255.255.252.0
          macaddress = 00:21:28:44:F4:EE
          pendingipaddress = 10.80.193.163
          pendingipdiscovery = DHCP
          pendingipgateway = 10.80.195.254
          pendingipnetmask = 255.255.252.0
          state = enabled
          switchconf = (none)

          Commands:
          cd
          set
          show

   Oracle ILOM 将会显示网络信息，其中包括 IP 地址。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |