跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何移除组件以减轻重量

本过程介绍了如何从服务器中移除组件，以便两个人能够将服务器抬放到机架中。如果要使用机械式升降装置，则不需要执行本过程。

开始之前

| 注意 - 电路板和硬盘驱动器包含对静电极其敏感的电子组件。衣服或工作环境产生的一般静电量便可以破坏这些设备上的组件。请不要在没有采取预防静电措施的情况下触摸组件，尤其是连接器边缘。有关更多信息，请参阅《Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual》中的"Antistatic Precautions and Procedures"。

注 - 本过程假设服务器电源已关闭，且所有电缆都已断开。

1. 标记所有 CPU 模块的插槽号。

   | 注意 - 为了防止系统故障，必须将 CPU 模块装回原始位置。将 CPU 模块从机箱中移除之前，请仔细标记 CPU 模块插槽位置。

2. 将 CPU 模块从机箱前部移除。

   机箱包含四个 CPU 模块插槽，每个插槽内都必须有一个 CPU 模块或填充面板。

   注 - 由于填充面板重量较轻，因此不需要移除。

   对于每个 CPU 模块：

   1. 捏住绿色卡舌以释放弹出装置 (1)。
   2. 拉出两个弹出装置以释放模块 (2)。

      | 注意 - 模块从机箱露出一半时，请合上弹出装置并抓住模块。不要使用弹出装置处理模块。

   3. 将模块缓缓向前滑动，直到脱离机箱 (3)。

      | 注意 - CPU 模块很重。请使用双手。

   4. 合上 CPU 模块上的弹出装置。
   5. 将 CPU 模块放在防静电垫上。
3. 将四个电源从机箱前部移除。
   1. 捏住手柄以释放弹出杆 (1)。
   2. 拉动弹出杆以释放电源 (2)。
   3. 将电源滑出机箱 (3)。
4. 将 PCIe Express 模块从机箱后部移除。

   移动机箱时，可将上支架当作把手。

   | 注意 - 不要将升降设备中的分叉插入这些开放支架中，因为这会导致严重且无法修复的损坏。

   1. 标记所有 PCIe EM 卡的插槽位置。

      | 注意 - 为了防止系统故障，必须将 PCIe EM 卡装回原始位置。将 PCIe EM 从机箱中移除之前，请仔细标记 PCIe EM 插槽位置。

   2. 旋转弹出杆以释放模块 (1)。
   3. 将模块滑出机箱 (2)。
5. 如果需要，请移除左上方的风扇模块 (FM2)。

   挤压夹子 (1) 以释放风扇模块 (2)，然后将其拉出机箱 (3)。

   移动机箱时，可将凹槽当作把手。

   | 注意 - 不要将升降设备中的分叉插入该开放支架中，因为这会导致严重且无法修复的损坏。

另请参见

如何将机架装配硬件装入方孔机架

如何将机架装配硬件装入圆孔机架

如何装回服务器中的组件

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |