跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Windows 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何安装 Windows Server 2008 R2

开始之前

开始安装操作系统前，确保满足以下要求：

- 如果要为 RAID 1（镜像）配置引导驱动器，需要在安装 Windows 操作系统之前使用 LSI 逻辑集成 RAID 控制器的设置实用程序（在服务器引导期间出现提示时按 Ctrl-C 即可访问）执行此操作。有关更多详细信息，请参阅《Sun LSI 106x RAID User’s Guide》。

- 有关所选 Windows 介质提供方法，请参阅以下要求表。

方法 | 所需的操作或项目
--- | ---
Windows 本地 | 在出现提示时，将 Microsoft Windows Server 2008 R2 可用安装介质插入到已连接的物理 CD/DVD-ROM 驱动器中。
Windows 远程 | 将 Microsoft Windows Server 2008 R2 安装介质插入到 JavaRConsole 系统的 CD/DVD-ROM 驱动器中。确保已从 JavaRConsole "Device" 菜单中选择 "CD-ROM"。
Windows 映像 | 确保可从 JavaRConsole 系统访问 Windows Server 2008 R2 安装 ISO 映像。确保已从 JavaRConsole "Device" 菜单中选择了 "CD-ROM Image"。

1. 关闭服务器电源，然后再打开服务器电源。

   如果使用 Windows 远程或 Windows 映像方法，可以使用 Oracle ILOM 对服务器执行关开机循环。

   系统会开始 BIOS POST 过程。

2. 启动 BIOS 设置实用程序。

   等待屏幕上出现 "Initializing USB ... Done" 消息。

   注 - BIOS POST 消息将一闪而过，您可能会看不到它们。如果错过了提示，请再次对服务器执行关开机循环，并在引导期间按住 F2 键，直到出现 BIOS 设置实用程序。

   出现 "Press F2 to run Setup" 提示后，按 F2 键。BIOS 设置实用程序将打开。

3. 在 BIOS 设置实用程序中禁用 x2APIC。
   1. 单击："Advanced" > "CPU Configuration" > "x2APIC"。
   2. 将值从 "Enabled" 改为 "`Disabled`"。
   3. 按 Esc 键返回到 BIOS 主屏幕。
   4. 选择 "Exit Options" > "Save Changes and Exit"。
4. BIOS POST 屏幕上出现 "Press F8 for BBS POPUP" 提示后，按 F8 键。

   您可以通过 BBS POPUP 菜单选择引导设备。

   注 - BIOS POST 消息（包括 BBS Popup 菜单的提示）将一闪而过，您可能会看不到它们。如果这样，请对服务器执行关开机循环，并在引导期间按住 F8 键，直到出现 BBS Popup 菜单（如步骤 3 中所示）。

5. 等待 BIOS POST 过程完成后显示 "Boot Device" 菜单。

   如果选择了 Windows 本地安装方法，现在即可将 Windows 介质 DVD 插入已连接的 DVD 驱动器中。

6. 从 "Boot Device" 菜单中执行以下操作之一：
   - 如果使用 Windows 本地方法，请选择 CD/DVD 并按 Enter 键。
   - 如果使用 Windows 远程或 Windows 映像方法，请选择虚拟 CD/DVD 并按 Enter 键。

   出现 "Press any key to boot from CD" 提示时，快速按下任意键。

   Windows 安装向导会启动。

7. 继续运行安装向导，直到出现 "Installation Type"（安装类型）页面，然后单击 "Custom (advanced)"（自定义(高级)）。

   此时将显示 "Where to Install Windows"（您想将 Windows 安装在何处）屏幕。

8. 在 "Where to Install Windows"（您想将 Windows 安装在何处）屏幕上，执行以下操作之一：

   - 要选择 Windows 默认分区设置，请单击 "Next"（下一步）。转至步骤 10。

   - 要覆盖 Windows 默认分区设置，请单击 "Driver Options (advanced)"（驱动程序选项(高级)），前进到第 9 步的 "Advanced Driver Options"（高级驱动程序选项）屏幕。

   | 注意 - 对已存在的分区进行格式化或重新分区会损坏该分区上的所有数据。

   此时将显示 "Advanced Driver Options"（高级驱动程序选项）屏幕。

9. 在 "Advanced Driver Options"（高级驱动程序选项）屏幕中，执行以下操作来创建分区：
   1. 单击 "Delete"（删除）删除现有分区。
   2. 单击 "New"（新建）创建新的分区。
   3. 根据需要更改分区大小设置，然后单击 "Apply"（应用）。
   4. 单击 "Next"（下一步）。
10. 此时将开始安装 Windows。安装过程中服务器会多次重新引导，请等待。
11. Windows 安装完成后，Windows 会启动并提示您更改用户密码。单击 "OK"（确定），设置初始用户登录帐户。

    注 - Windows Server 2008 R2 会强制用户帐户实施密码方案。密码标准包括对长度、复杂性和历史记录的限制。如需更多详细信息，请单击帐户创建屏幕上的 "Accessibility"（辅助功能）链接。

    创建完初始帐户后，将显示 Windows Server 2008 桌面。Windows Server 2008 R2 界面为新界面，请查阅 Microsoft 文档熟悉相关更改。

另请参见

更新关键驱动程序和安装补充软件。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |