跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何从 PXE 服务器安装 Linux

开始之前

- 必须已完成对网络基础结构的设置以支持 PXE。请参见配置 Linux 服务器以支持 PXE 安装。

- 必须已在 PXE 服务器上创建支持的 Linux 映像。请参阅相应的部分：

  - 如何为 Oracle Linux 创建 PXE 安装映像

  - 如何为 RHEL 创建 PXE 安装映像

  - 如何为 SLES 创建 PXE 安装映像

  - 如何为 Oracle VM 创建 PXE 安装映像

- 将目标服务器（将称为“PXE 客户机”）连接到 PXE 服务器所在的同一网络。

1. 打开 PXE 客户机的电源。

   PXE 客户机是您通过 PXE 服务器上的 PXE 映像安装 Linux 的目标计算机。

2. 当 PXE 客户机提示是否从网络引导时，按 F12 键。

   PXE 客户机尝试从 DHCP 服务器获取 IP 地址（本示例中，DHCP 服务器同时被配置为 PXE 服务器），之后 DHCP 服务器将显示可用 PXE 映像的菜单。

3. 从列表中选择映像。

   相应的 Linux 安装映像将下载到网络 PXE 客户机上。

   启动 OS 安装过程，像从本地 CD/DVD 驱动器引导 OS 分发介质一样进行安装。

4. 为 PXE 客户机安装和配置 Linux 操作系统。

   请参阅 Linux 介质套件附带的手册。

5. 更新操作系统。
   - 对于 Oracle Linux，请参见更新 Oracle Linux。
   - 对于 Red Hat Enterprise Linux，请参见更新 RHEL。
   - 对于 SUSE Linux Enterprise Server，请执行联机软件更新来更新操作系统文件。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |