跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

文档信息

使用本文档

《Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明》概述

支持的软件和固件

硬件相关事项

插入 CMOD 时，同时旋转手柄，直到它们接触到机箱

服务器最多随附六个 Combo GbE/8Gb FC Express 模块 HBA 卡 (CR 7050075)

解决方法

不带 SFP+ 的 Sun Dual 10GbE I2 SFP+ PCIe 2.0 FEM 中存在大量 ixgbe 中断 (CR 7003313)

服务器检测到发生故障的 DIMM 时会禁用 DIMM 对 (CR 7011011)

LED 指示灯和日志错误地指示 CMOD 发生故障 (CR 7033674)

解决方法

串行端口上的流量控制不起作用 (CR 7014405)

解决方法

Oracle Solaris 操作系统问题

Linux 问题

Oracle VM 问题

Windows 操作系统问题

ESX 问题

Oracle ILOM 问题

BIOS 相关事项

### 插入 CMOD 时，同时旋转手柄，直到它们接触到机箱

将 CMOD 插入机箱时，同时将两个手柄旋转过锁，直到它们接触到机箱再松开。手柄确实接触到机箱很重要，以确保制转杆完成固定 CMOD 连接器的操作。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |