跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何配置选项 ROM 和 I/O 空间分配

开始之前

确定需要在其上配置选项 ROM 和/或 I/O 空间分配的设备。请参见如何确定是否需要分配选项 ROM 和 I/O 空间。

1. 启动 BIOS。
   1. 打开系统电源。
   2. 要进入 BIOS 设置菜单，请在显示 POST 时按以下键：

      - 如果通过 Java 控制台进行连接，请按 F2 键。

      - 如果通过串行控制台进行连接，请按 Ctrl-E 组合键。

   此时将显示 BIOS 设置菜单。

   - 使用方向键和 Tab 键浏览 BIOS 设置实用程序。

   - 使用 Enter 键进行选择。

   - 完成后，按 F10 键，或导航至 "Exit"（退出）菜单屏幕退出并保存更改。

2. 选择 "Chipset"（芯片组）。

   此时将显示 "Advanced Chipset Settings"（高级芯片组设置）屏幕。

3. 选择 "North Bridge Configuration"（北桥配置）。

   此时将显示 "NorthBridge Chipset Configuration"（北桥芯片组配置）屏幕。

4. 配置选项 ROM：
   1. 选择 "Option ROM Scan for PCIe Devices"（PCIe 设备的选项 ROM 扫描）。

      此时将显示 "Option ROM Scan"（选项 ROM 扫描）。

   2. 使用此显示屏按如下所述配置选项 ROM 分配：

      - 使用方向键在列表中向下滚动。

      - 使用 Enter 键切换选择。

   3. 选择 ESC 返回 "North Bridge"（北桥）屏幕（以配置 I/O 空间分配），或选择 F10 保存更改。
5. 配置 I/O 空间：
   1. 选择 "I/O Allocation for PCIe Devices"（PCIe 设备的 I/O 分配）。

      BIOS 将显示所有 PCIe 设备的 I/O 分配。

   2. 使用此显示屏根据需要启用或禁用设备。

      启用想要从中进行引导的所有设备，禁用不想从中进行引导的所有设备。

      - 使用方向键在列表中向下滚动。

      - 使用 Enter 键切换选择。

      注 - 此显示屏包括所有可能的设备，其中包括当前不存在的设备。

   3. 选择完毕后，选择 F10 保存更改并退出。

      下次引导服务器时，BIOS 会重新分配 I/O 空间。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |