跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何关闭服务器电源

- 要从主电源模式关闭服务器电源，请采用下列两种方法之一：

  - 正常关机：按下然后松开前面板上的电源按钮。这会使启用了高级配置与电源接口 (Advanced Configuration and Power Interface, ACPI) 功能的操作系统按正常顺序关闭。未运行启用 ACPI 功能操作系统的服务器，将会立即关闭并进入备用电源模式。

    | 注意 - 如果服务器运行的操作系统未启用 ACPI，可能会丢失数据。这与紧急关机相同。

  - 紧急关机：按住电源按钮四秒钟，强行关闭主电源并进入备用电源模式。

    主电源关闭时，前面板上的电源/正常 LED 指示灯将闪烁，表示服务器处于备用电源模式。

    注 - 要完全关闭服务器电源，您必须从服务器后面板上拔掉交流电源电缆。

另请参见

- 如何接通备用电源以进行服务处理器的初始配置

- 如何打开所有服务器组件电源

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |