跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 列出的发生故障的 DIMM 报告为存在 (CR 7023549)

当 DIMM 发生故障时，会禁用 DIMM 对，并且由于系统 DIMM 体系结构，还会禁用其他 DIMM。

Oracle ILOM PRSNT 命令不准确地报告这些内容。例如，可能会禁用 32G 的 DIMM，但是只报告禁用了 16G。此外，发生故障的对可能会列为存在。

例如，如果 D9 或 D13 发生故障，在 Oracle ILOM "System Monitoring" > "Sensor Readings" 选项卡中，您可能会看到：

    /SYS/BL0/P0/D0/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D1/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D4/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D5/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D8/PRSNT     Entity Presence     Present
    /SYS/BL0/P0/D9/PRSNT     Entity Presence     Present
    /SYS/BL0/P0/D12/PRSNT    Entity Presence     Present
    /SYS/BL0/P0/D13/PRSNT    Entity Presence     Present

注 - 清除故障后，系统将重新启用已禁用的 DIMM 对。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |