跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何识别安装的网络端口

使用下列步骤可帮助您识别物理网络端口的逻辑名称。在安装和配置操作系统的过程中将需要此信息。

1. 识别安装的网络端口。

   完全加载的 Sun Fire X4800 M2 服务器模块可能具有以下端口：

   - FEM：Broadcom 10GbE 端口。这些端口要求在每个 CPU 模块上为每个 NEM（每个 CPU 模块上总共有两个）安装光纤扩展模块 (Fabric Expansion Module, FEM)。

   - PCIe EM：PCIe ExpressModule (EM) 插槽。每个 CPU 模块分配有两个。如果安装了网络接口卡，可能有多个端口。

   - NIC：Intel 1GbE 端口。每个 CPU 模块分配有两个。

2. 运行 Oracle Hardware Installation Assistant，然后进入 "System Information"（系统信息）屏幕以查看安装的网络端口的逻辑名称分配。

   即使您未计划使用 OHIA 帮助安装操作系统，OHIA 也会在识别安装的组件时提供重要信息。有关使用 OHIA 的信息，请参见Oracle Hardware Installation Assistant (OHIA)。

   - 安装的 FEM 设备标记为 `10 Gigabit Ethernet PCI-E (GigaSwift)`。

   - 安装的 NIC 设备标记为 `Intel 82576 Gigabit Network connection`。

   - 安装的 PCIe EM 设备使用 `vendor:` 作为标记前缀。例如：`vendor: Intel Corporation product: 82571EB Gigabit Ethernet Controller`。

3. 在下表中，请记下系统中安装的实际端口及其逻辑名称，如 OHIA "System Information"（系统信息）屏幕中所示。

   在系统引导过程中，根据系统 PCIe 扫描顺序枚举端口以及为端口分配逻辑名称。请注意，尽管 OHIA 列出了正确的逻辑名称（eth0、eth1、eth2 等），但是它并不一定按逻辑名称顺序列出端口。

   PCIe 扫描顺序 | 端口标识符 | 此位置上的网络端口是否实际存在于系统中？ | 此端口是否为活动端口（在 OHIA 中作为 "Configured" 列出）？ | 在 OHIA 中分配的逻辑名称（eth0、eth1 等）
   --- | --- | --- | --- | ---
   1 | EM0.1 |  |  |
   2 | EM0.0 |  |  |
   3 | FEM0.0 |  |  |
   4 | FEM0.1 |  |  |
   5 | NIC0.0 |  |  |
   6 | NIC0.1 |  |  |
   7 | NIC3.0 |  |  |
   8 | NIC3.1 |  |  |
   9 | EM3.1 |  |  |
   10 | EM3.0 |  |  |
   11 | FEM3.0 |  |  |
   12 | FEM3.1 |  |  |
   13 | NIC1.0 |  |  |
   14 | NIC1.1 |  |  |
   15 | EM1.1 |  |  |
   16 | EM1.0 |  |  |
   17 | FEM1.0 |  |  |
   18 | FEM1.1 |  |  |
   19 | NIC2.0 |  |  |
   20 | NIC2.1 |  |  |
   21 | EM2.1 |  |  |
   22 | EM2.0 |  |  |
   23 | FEM2.0 |  |  |
   24 | FEM2.1 |  |  |

   请在软件安装过程中使用以上信息，以确保正确配置网络端口。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |