跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何接通备用电源以进行服务处理器的初始配置

进行 SP 初始配置之前，请执行本过程以为 SP 接通备用电源。

| 注意 - 可能出现设备损坏。请先安装好所有风扇、模块和组件或填充板，然后再操作服务器。如果没有安装好适当的冷却装置而操作设备，则可能对服务器组件造成严重损害。

- 确保将接地型交流电源线插入服务器后面板上的四个交流电源连接器，然后连接至两个独立电路支路上的接地型交流电源插座内。

  连接电源后，SP 会启动，启动完成后，服务器进入备用电源模式。SP 已就绪可以使用，前面板的电源/正常 LED 指示灯闪烁。

  有关 LED 指示灯的位置，请参见前面板和后面板功能部件及组件。

  | 注意 - 每个电路支路最多可连接两条电源电缆。余下的电源线必须连接到其他支路。

  注 - 您准备好安装或配置操作系统之前，请勿打开服务器电源。在备用电源模式中，仅为服务处理器和电源风扇提供电源。

接下来的操作

有关如何开始 SP 初始配置的信息，请参见与 Oracle ILOM 和系统控制台进行通信。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |