跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何通过使用 BIOS 设置实用程序获取 SP 的 IP 地址

开始之前

- 按照将服务器装入机架中所述完成硬件安装。

- 通过将交流电源线插入系统电源，为服务器接通备用电源。有关电源线连接器的位置，请参见如何接通备用电源以进行服务处理器的初始配置。

1. 配置服务器以便能够查看控制台输出。
2. 重新引导服务器。
3. 提示进入 BIOS 设置实用程序时按 F2 键。
4. 在 BIOS 设置实用程序中，选择 "Advanced"（高级）-> "IPMI 2.0 Configuration"（IPMI 2.0 配置）-> "Set LAN Configuration"（设置 LAN 配置）-> "IP address"（IP 地址）。

   此时将显示 SP 的 IP 地址。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |