跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 选项 ROM 和 I/O 空间分配

可引导设备（如板载 I/O 或 PCIe Express 模块）需要选项 ROM 和 I/O 空间才能引导。然而，系统的选项 ROM 和 I/O 空间总量受 PC 体系结构的限制，并且在系统引导时自动分配。如果系统包含许多可能的可引导设备，那么您必须确定要从其进行引导的设备，并配置 BIOS 以将这些资源分配给相应设备。

选项 ROM 也是运行某些配置实用程序（例如 LSI RAID 配置实用程序）所必需的。此实用程序驻留在 REM 中，默认情况下会为其分配选项 ROM 和 I/O 空间。

注 - 这些限制仅适用于八插槽系统。四插槽系统通常不会遇到选项 ROM 或 I/O 空间限制。

在装有 Oracle Solaris OS 的系统中，某种附加限制可能会限制在 EM 插槽 4 和 5 中热插拔设备。

##### 选项 ROM 分配

PC 体系结构提供了总计 128 千字节的选项 ROM 空间。

##### I/O 空间分配

PC 体系结构提供了总计 64 千字节的 I/O 空间。默认情况下，BIOS 会按“默认 I/O 分配”表中所示分配 I/O 空间。

- 可用的总空间显示在“最大分配量”列。

- 板载设备需要使用其中的部分空间。剩余的空间显示在“可用空间”列。

- PCIe Express 模块和光纤扩展模块需要 4 千字节或 8 千字节的空间，具体取决于是否具备 PCIe 桥。

表 2 默认 I/O 分配

CPU 模块插槽 | 最大分配量 | EM 和 FEM 可用空间 | EM 插槽
--- | --- | --- | ---
3 | 16 k | 12k | 3.1、3.0
2 | 8k | 4k | 2.1、2.0
1 | 16k | 12k | 1.1、1.0
0（主插槽） | 24k | 8k | 0.1、0.0

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |