跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器安装指南（适用于 Linux 操作系统）

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### PXE 概述

使用 Linux 预引导执行环境 (preboot execution environment, PXE) 可从网络接口而不是本地存储引导服务器。对于 OS 安装，从基于 PXE 的 OS 分发映像引导目标服务器就像从 DVD 引导一样，不同之处在于介质位于网络中。要使用 PXE，您需要设置必需的网络基础结构：

- 运行 Linux 且已针对 PXE 引导进行配置的 DHCP 服务器。在本部分所列的示例中，DHCP 服务器也将是 PXE 服务器。

- 支持 PXE 引导的 TFTP 服务器。PXE 引导映像将位于 TFTP 服务器上。在本部分所列的示例中，DHCP 服务器将用作 PXE 服务器，TFTP 作为服务在其上运行。

- 安装在 PXE 服务器上的 PXELINUX。

- PXE 服务器上的 PXE 映像。在本部分所列的示例中，映像将是 Linux OS 分发安装介质，将用于在 PXE 客户机上执行远程 OS 安装。

- 具有支持网络引导的网络接口卡的 PXE 客户机（也称为“目标系统”）。该客户机将使用 PXE 映像通过网络进行引导。

  注 - 您的 PXE 网络必须运行 IPv4 网络（IPv6 不支持 PXE 网络引导）。

服务器中的板载网络接口卡 (network interface card, NIC) 支持预引导执行环境 (Preboot Execution Environment, PXE) 网络引导协议。服务器中的系统 BIOS 和网络接口 BIOS 会自动查询网络中的 DHCP 服务器。如果已将网络中的 DHCP 服务器配置为支持同一网络中的 PXE 协议和 PXE 映像服务器，可使用 PXE 来引导支持的 Linux 版本（Oracle Linux 或 SLES）并在服务器上进行安装。

继续如何为 PXE 安装和配置 DHCP 服务器。

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |