跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Fire X4800 M2 服务器机架装配硬件安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 如何将服务器插入机架

开始之前

执行如何将机架装配硬件装入圆孔机架中的步骤。

1. 将服务器抬放到机架中的相应位置。

   建议使用机械式升降装置。

   | 注意 - 服务器重 180 磅（82 千克）。为了减少严重人身伤害或设备受损的风险，应使用机械式升降装置将服务器安装到机架中。如果没有升降装置，请按照如何移除组件以减轻重量中的说明移除组件，然后安排两个人将服务器抬放到适当的位置。

2. 将服务器滑入搁梁。

   | 注意 - 掉落危险！服务器后部进入机架超过 6 英寸（152 毫米），搁梁稳固地支撑住服务器之后，才能放开服务器。服务器进入机架未超过 6 英寸（152 毫米）时，搁梁无法支撑服务器。

   注 - 如果服务器仍在搬运托盘上，您可以将其留在搬运托盘上，并使用机械式升降装置同时抬起服务器和搬运托盘，然后使服务器滑出搬运托盘并滑到搁梁上。

3. 使用四颗螺钉将服务器的前挡板连接到机架前部，如下图所示。

   - 对于方孔机架，使用四颗 M6 x 16 螺钉。

   - 对于圆孔机架，使用四颗 M6 x 12 或四颗 10-32 x 10 螺钉。

   注 - 在方孔机架上，螺钉穿过机架并拧入适配器托架。在圆孔机架上，螺钉拧入机架滑轨。

4. 移动后支架使其紧贴服务器机箱。请参见下图。

   从系统后面：

   1. 拧松螺钉 (1)。
   2. 向下滑动支架 (2)。
   3. 拧紧螺钉 (1)。
5. 如果从服务器中移除了组件，请在将服务器装入机架之后装回这些组件。请参见如何移除组件以减轻重量。

另请参见

如何移除组件以减轻重量

版权所有 © 2011, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |