Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo retirar los soportes de transporte

En este procedimiento se describe cómo retirar los soportes de transporte.

El kit de soporte de transporte consta de un bastidor frontal, un soporte inferior trasero y tornillos para acoplarlo al bastidor.

Componentes mostrados en la figura
1 | Soporte de transporte frontal
2 | Tornillos y tuercas en jaula. El kit contiene dos juegos de tornillos (M6 y 10-32) y tuercas en jaula. Las tuercas en jaula no se utilizan para el servidor Sun Fire X4800 M2.
3 | Soporte de transporte trasero inferior

1. Retire los dos tornillos (1) que sujetan el soporte frontal (2) a la parte frontal del servidor y retírelo.
2. Busque los tornillos de la parte frontal del soporte de transporte que coincidan con los agujeros del bastidor y utilícelos para fijar el bisel en el bastidor.

   El soporte de transporte frontal contiene ocho agujeros roscados que se utilizan para almacenar los tornillos que no se utilizan (cuatro M6 y cuatro 10-32). Saque los tornillos que coincidan con los agujeros roscados de su bastidor y utilícelos para sujetar el servidor en el bastidor.

3. Enrosque los tornillos largos que ha retirado en el paso 1 en los cuatro orificios vacíos correspondientes del soporte de transporte.

   Se quedarán allí por si necesita reinstalar el soporte de transporte.

4. Retire los cuatro tornillos (1) que sujetan el soporte inferior trasero (2) debajo de la parte trasera del servidor y retire el soporte.
5. Reemplace los cuatro tornillos que ha retirado en el paso 4.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |