Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### El control de flujo en el puerto serie no funciona (CR 7014405)

La función de control de flujo no funciona en el puerto serie. Si lo define, permanece desactivado.

## Solución provisional

- Establezca la velocidad en baudios deseada, tal y como se describe en la documentación de ILOM.

  Si faltan caracteres o el resultado aparece distorsionado, reduzca la velocidad en baudios hasta que el resultado se muestre correctamente.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |