Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Conexión de los cables de administración (SP)

El módulo de procesador de servicio (SP) proporciona las conexiones utilizadas para la administración del sistema. Entre ellas se encuentran los cables serie y Ethernet de Oracle ILOM y los cables serie, vídeo y USB de la consola del host. Se ofrecen conectores en el propio SP y en el cable multipuerto, que se conecta al SP.

Consulte las siguientes figuras.

Componentes mostrados en la figura
1 | Conecte un cable Ethernet entre el puerto NET MGT y la red con la que se realizarán las futuras conexiones con el procesador de servicio. El puerto NET MGT 0 se sugiere de forma predeterminada.
2 | Conecte un cable de serie entre el puerto SER MGT y un terminal o un PC. Es posible que necesite un adaptador. El servidor se suministra con un adaptador de puerto serie de DB9 a RJ45. El puerto SER MGT proporciona una conexión de serie directa al SP. Puede utilizar esta opción para descubrir la dirección IP del SP y configurarla en caso necesario. DHCP es la predeterminada, pero puede configurarla para utilizar una dirección IP estática. Una vez que conozca la dirección IP del SP puede utilizar un navegador web o una conexión SSH para establecer la comunicación con el SP a través de un puerto NET MGT. Si lo desea, también puede continuar utilizando el puerto de serie para comunicarse con la interfaz de línea de comandos de SP (CLI). Consulte la documentación de Oracle Integrated Lights Out Manager 3.0 para obtener más información.
| Conecte el cable multipuerto al conector KVM. El cable proporciona los conectores de la consola serie, de la consola de vídeo y USB.
3 | Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
4 | Ranuras EM: consulte Cableado de módulos NEM y EM PCIe.
5 | Ranuras NME: consulte Cableado de módulos NEM y EM PCIe.

Componentes mostrados en la figura |
--- | ---
1 | Consola de vídeo
2 | Consola serie
3 | USB (2 conectores)

Figura 1 Conectores de SP

Componentes mostrados en la figura |  |  |
--- | --- | --- | ---
1 | Puertos de gestión de red 0 y 1 | 2 | Administración de serie
3 | LED de fallo | 4 | LED de encendido/OK
5 | LED de temperatura | 6 | Conector de cable multipuerto
7 | Botón/LED de ubicación | 8 | LED de estado correcto del procesador de servicio

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |