Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo actualizar el sistema operativo SLES

Esta tarea utiliza YaST para actualizar el SLES.

YaST puede funcionar en formato de texto y en los modos gráficos. Las instrucciones siguientes se aplican a ambas formas.

Antes de empezar

Obtenga un nombre de usuario y una contraseña del centro de clientes Novell y un código de activación de producto para SLES.

1. Inicie la sesión como superusuario.
2. Abra el servicio de actualización en línea de YaST. Escriba:

       # you

   Aparecerá la ventana de usuario de YaST.

3. Si tiene activado un cortafuegos de red y necesita utilizar un servidor proxy para acceder a Internet, configure YaST con la información de proxy correcta.
   1. Seleccione la ficha Network Services (servicios de red).
   2. Seleccione la pantalla de proxy situada en la parte derecha.
   3. Introduzca las URL de proxy correctas en los campos HTTP y HTTPS.
   4. Salga de YaST.
   5. Escriba el comando siguiente:

          # rug set-prefs proxy-url proxy URL

      Donde proxy URL es la URL completa de su servidor proxy. Por ejemplo:

          http:// proxy.yourdomain:3128/

   6. Reinicie YaST.
4. Para registrarse en el centro de clientes Novell:
   1. Haga clic en la ficha Software.
   2. Seleccione Novell Customer Center Configuration (configuración del centro de clientes Novell) y siga las instrucciones.

      Necesitará su nombre de usuario y la contraseña del centro de clientes Novell y un código de activación de producto para SLES.

5. Seleccione la ficha Online Update (actualización en línea) para realizar la actualización del software.

Véase también

Cómo actualizar los controladores de SLES

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |