Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo desempaquetar el servidor

En la figura siguiente se muestran los componentes incluidos en el embalaje.

1. Abra la parte superior de la caja (1).
   1. Corte las tiras de embalaje.
   2. Corte o retire la cinta adhesiva.
   3. Abra las solapas.
2. Retire la caja (1) del servidor.
3. Retire la bandeja auxiliar (2) y colóquela junto con su contenido a un lado.
4. Retire las tres piezas de espuma (4).
5. Cuando vaya a instalar el servidor (5) en el bastidor, emplee uno de estos métodos:

   - Extraiga el servidor (5) del palé (6).

   - Utilice un dispositivo de elevación mecánica para levantar el palé con el servidor en él y colocarlo en la ubicación correspondiente en el bastidor y, a continuación, deslice el servidor directamente dentro del bastidor.

   Componentes mostrados | Descripción
   --- | ---
   1 | Caja
   2 | Bandeja auxiliar, que contiene el kit de montaje en bastidor y otros elementos.
   3 | Kit de montaje en bastidor
   4 | Piezas de espuma para el embalaje
   5 | Servidor
   6 | Palé

Véase también

Contenido del kit de montaje en bastidor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |