Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo conectarse al servidor mediante la dirección IP del servidor

Antes de empezar

Nota - Este procedimiento da por hecho que se ha conectado al servidor en su red mediante un cable Ethernet.

1. Si todavía no lo ha hecho, determine la dirección IP del procesador de servicio:
   1. Conecte la alimentación principal pulsando el botón de encendido en el panel frontal.
   2. Inicie la utilidad de configuración de la BIOS pulsando la tecla F2 mientras el sistema está realizando las pruebas automáticas de encendido (POST).
   3. Cuando aparezca la pantalla del menú principal de la BIOS, seleccione Advanced (avanzado).
   4. Cuando aparezca la pantalla Advanced (avanzado), seleccione la configuración de IPMI 2.0.

      Cuando aparezca la pantalla de configuración de IPMI 2.0, seleccione la opción de menú de configuración de LAN.

   5. Seleccione la opción de menú de dirección IP.

      La dirección IP del procesador de servicio aparece con el siguiente formato: `dirección IP actual en BMC: xxx.xxx.xxx.xxx`

2. Mediante un sistema de cliente, establezca una conexión Secure Shell (SSH) con la dirección IP del procesador de servicio:

   `ssh -l root` sp_ip_address

3. Inicie una sesión en el procesador de servicio como administrador, por ejemplo:

       login: root
       password: changeme

4. Inicie el modo de consola de Oracle ILOM escribiendo lo siguiente:

   `start /SP/console`

   Nota - Si ha cambiado la configuración predeterminada del puerto serie del SP, asegúrese de restablecer la configuración predeterminada.

   Sólo las cuentas con privilegios de administrador están habilitadas para configurar el puerto serie de SP. Consulte la documentación de Oracle ILOM 3.0.

5. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla.
6. Utilice la información recopilada en la Hoja de trabajo de la instalación para introducir la información del sistema y de la red cuando se le solicite.

   Las pantallas que aparecen varían según el método elegido para asignar la información de red al servidor (DHCP o dirección IP estática).

   Después de introducir la información de configuración del sistema, el servidor completa el proceso de inicio y muestra el indicador de inicio de sesión.

Véase también

Puede acceder a la documentación de usuario del SO Oracle Solaris 10 OS en:

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/solaris-10-192992.html

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |