Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo instalar los soportes de transporte

En este procedimiento se describe cómo instalar soportes en un sistema equipado con el kit de montaje en bastidor.

En la imagen siguiente se muestra el kit de soportes de transporte.

Componentes mostrados en la figura
1 | Soporte de transporte frontal.
2 | Tornillos y tuercas en jaula. El kit contiene dos juegos de tornillos (M6 y 10-32) y tuercas en jaula. Las tuercas en jaula no se utilizan para el servidor Sun Fire X4800 M2.
3 | Soporte de transporte trasero inferior.

1. Retire los dos tornillos (cortos) que sujetan la parte inferior del bisel al bastidor.
2. Inserte el soporte frontal (2) en la parte frontal del servidor con la pestaña de apoyo debajo del servidor.

   Consulte la figura siguiente.

3. Utilice los dos tornillos largos (M6 x 25 o 10-32 x 1) (1) para sujetar el soporte de transporte (2) en la parte frontal del servidor.

   Nota - El soporte de transporte frontal incluye ocho agujeros roscados (3) utilizados para almacenar tornillos sin utilizar. Cuando los soportes de transporte no están instalados, el soporte sujeta los tornillos largos utilizados para instalarlos. Cuando los soportes de transporte están instalados, almacena los tornillos cortos que se utilizaron antes de instalar los soportes de transporte.

4. Inserte los tornillos cortos en los orificios de almacenamiento vacíos del soporte de transporte.

   Se almacenarán aquí para utilizarlos cuando se retire el soporte del transporte.

5. Para bastidores con orificios cuadrados, retire los tornillos de la parte inferior (1) que sujetan los soportes de adaptador traseros (2) en el lugar adecuado. Consulte la figura siguiente.

   | Precaución - No retire los tornillos de la parte inferior, a menos que esté seguro de que el tornillo de la parte superior (3) está en el lugar adecuado. De lo contrario, el servidor podría producir un error.

6. Inserte el soporte inferior trasero (1) debajo de la parte trasera del servidor con los paneles laterales hacia arriba, como se muestra en la figura siguiente.

   Utilice cuatro tornillos (2) para fijarlo en el bastidor. No apriete los tornillos hasta el tope. Deben estar lo suficiente fuertes como para sostener el soporte en su lugar, pero debe poder moverlo ligeramente.

   - Para los bastidores con orificios cuadrados, utilice los dos tornillos que ha retirado en el paso 5.

   - Para los bastidores con orificios redondos, utilice tornillos 10-32 x 10 o M6 x 12.

   El soporte debe estar fijado a los postes, pero debe estar lo suficiente suelto como para que poder moverlo ligeramente.

7. Empuje el soporte hacia arriba de modo que quede colocado de forma firme contra la parte inferior del servidor y, a continuación, acabe de apretar los tornillos que sujetan el soporte en su posición.

   Si es preciso, afloje los tornillos para que pueda mover el soporte y, a continuación, apriételos después de empujarlo contra la parte inferior del servidor.

   | Precaución - Para evitar que se produzcan daños en el servidor durante el transporte, el soporte de transporte inferior debe estar apoyado firmemente contra la parte inferior del servidor.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |