Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Realizar un Hotplug en módulos express PCIe en las ranuras 2.0 o 2.1 puede no funcionar (CR 6954869)

En un sistema de 8 zócalos, realizar un hotplug de los módulos express PCIe en las ranuras 2.0 o 2.1 puede no funcionar.

Esto puede deberse a la reducción de las interrupciones de hotplug en el sistema.

## Solución provisional

- Inserte dichos módulos antes de iniciar el sistema.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |