Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo instalar el hardware de montaje en bastidor en un bastidor con orificios cuadrados

El kit de montaje en bastidor contiene soportes de adaptador, soportes traseros, carriles guía, tuercas en jaula y tornillos.

| Precaución - El servidor pesa alrededor de 180 libras (100 kg) cuando tiene todos los componentes instalados. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños en el equipo, utilice un dispositivo de elevación mecánica para instalar el servidor en el bastidor. Si no dispone de un dispositivo de elevación, extraiga los componentes como se describe en Cómo retirar componentes para reducir el peso. Esto reduce el peso del servidor a 80 libras (45 kg). Cargue siempre el equipo en el bastidor desde abajo para que no sea muy pesado y no se vuelque. Instale la barra anticaída del bastidor para evitar que éste se vuelque durante la instalación del equipo.

Nota - Para instalar hardware de montaje en bastidor en bastidores con orificios redondos, consulte Cómo instalar el hardware de montaje en bastidor en un bastidor con orificios redondos.

Para esta tarea, se necesitan los tornillos y conectores siguientes:

Función | Descripción
--- | ---
Acoplar los soportes de adaptador a los postes de bastidor frontales | Cuatro M6 x 12
Acoplar los soportes de adaptador a los postes de bastidor traseros | Cuatro M6 x 12
Acoplar los soportes a los postes de bastidor traseros | Cuatro M6 x 10 y cuatro tuercas en jaula M6
Tornillos de seguridad para carriles | Cuatro M4 x 10 de cabeza plana

1. Recopile los tornillos y conectores necesarios.
2. Asegúrese de que dispone de un espacio de 5 RU en el bastidor.
3. Seleccione el juego de soportes de adaptador para bastidores con orificios cuadrados.

   El servidor se entrega con dos juegos de soportes de adaptador: uno para bastidores con orificios cuadrados (1) y otro para bastidores con orificios redondos (2). Los soportes para bastidores con orificios cuadrados (1) tienen agujeros roscados. Consulte la figura siguiente.

   Nota - Las flechas de los soportes (3) indican cómo debe orientarse el soporte. Asegúrese de colocar todos los soportes con la flecha “Top” (3) apuntando hacia arriba.

4. Acople los soportes a los postes frontales.

   Coloque los soportes de modo que la parte inferior de estos quede alineada con la parte inferior del espacio (5RU) donde estará colocado el servidor y que la flecha etiquetada como “Top” apunte hacia arriba.

   Nota - La bandeja auxiliar incluye una plantilla impresa que puede utilizar para que le sea más fácil alinear los soportes de adaptador.

   Utilice un tornillo M6 x 16 por lado. Introduzca el tornillo desde la parte exterior del bastidor, a través de los orificios del poste y, por último, en los agujeros roscados de los soportes de adaptador.

   Utilizará los otros dos orificios (por lado) más tarde, para acoplar el bisel del servidor al bastidor.

5. Acople los soportes a los postes traseros.

   Coloque los soportes de modo que la parte inferior de estos quede alineada con la parte inferior del espacio (5RU) donde estará colocado el servidor y que la flecha etiquetada como “Top” apunte hacia arriba.

   Utilice tres tornillos M6 X 16 por lado (1) para sujetar el soporte (2) en los postes (3).

6. Acople los soportes traseros de la parte superior (1) a los postes del bastidor (2) directamente sobre los soportes de adaptador, tal y como se muestra en la figura siguiente.

   Coloque dos tuercas en jaula M6 (4) por lado y dos tornillos M6 x 16 (3).

   Antes de apretar los tornillos, deslice los soportes (1) hacia arriba hasta el tope. Los agujeros de los soportes son ovalados, de modo que se pueden mover un poco hacia arriba y hacia abajo cuando los tornillos están flojos.

7. Retire los seis tornillos (1) que sujetan los extensores de carril izquierdo y derecho (2) en los carriles guía (3) y, a continuación, retire los extensores de carril.

   Debe retirarlos antes de instalar el servidor en el bastidor. Se utilizan para otros productos.

8. Coloque los carriles guía en el bastidor.

   Los carriles guía se expanden (1) para ajustarse al bastidor, a continuación, se introducen en las ranuras de los soportes de adaptador (2) y se acoplan en su posición (3).

   Asegúrese de colocar los carriles guía en la orientación correcta. Tienen las etiquetas “FRONT LEFT” y “FRONT RIGHT”.

9. Enrosque los cuatro tornillos de seguridad M4 X 10 de cabeza plana (1) en los soportes de adaptador.

   Gracias a ellos, los carriles guía no se saldrán sin querer de los soportes de adaptador.

Pasos siguientes

Cómo insertar el servidor en el bastidor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |