Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Acerca de las direcciones IP del SP de Oracle ILOM y las interfaces de Oracle ILOM

El SP de Oracle ILOM tiene asignada una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Existen dos requisitos para la asignación de la dirección IP DHCP:

- Debe conectarse a la red a través de uno de los puertos NET MGT.

- Los servicios DHCP deben estar presentes en la infraestructura de red.

Si no se puede acceder a un servidor DHCP tras tres solicitudes de DHCP, se asigna una dirección IP estática al SP de Oracle ILOM en función de la dirección MAC del puerto de administración de red. Esta dirección IP tiene siempre el formato 192.168.xxx.xxx.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |