Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Capturas SNMP y PET

Las capturas SNMP son generadas por los agentes SNMP habilitados en los dispositivos SNMP que administra Oracle ILOM. Oracle ILOM recibe las capturas SNMP y las convierte en mensajes de eventos SNMP que aparecen en el registro de eventos.

Los eventos de la captura de eventos de plataforma (PET) son generados por los sistemas con el formato de alerta estándar (ASF) o un controlador de administración de placa base IPMI. Los eventos PET avisan con antelación de posibles errores del sistema.

Los MIB se encuentran disponibles en el CD de herramientas y controladores, y se pueden descargar en http://support.oracle.com.

Consulte también

- Indicators (indicadores)

- Sensores

La tabla siguiente muestra la relación existente entre las capturas y los sensores.

Sensor | Trap/Event/Severity | Descripción
--- | --- | ---
NEM | `sunHwTrapIOFault` `event fault.chassis.device.fail` PRINCIPAL | Es posible que un componente del subsistema de E/S esté ocasionando un error.
`sunHwTrapIOFaultCleared` `event fault.chassis.device.fail` INFORMATIVO | Se ha eliminado un error del componente del subsistema de E/S.
PS | `sunHwTrapPowerSupplyFault` `event fault.chassis.env.power.loss` PRINCIPAL | Es posible que un componente de la fuente de alimentación esté ocasionando un error.
`sunHwTrapPowerSupplyFaultCleared` `event fault.chassis.env.power.loss` INFORMATIVO | Se ha eliminado un error del componente de la fuente de alimentación.
T_AMB PSn/T_AMB BLn/T_AMB n = 0 a 3 | `sunHwTrapTempCritThreshold Exceeded` Se ha superado el umbral crítico superior PRINCIPAL | Un sensor de temperatura ha notificado que su valor es superior a una configuración de umbral crítico superior o inferior a una configuración de umbral crítico inferior. El objeto `sunHwTrapThresholdType` indica si el umbral era un valor superior o inferior.
`sunHwTrapTempCritThreshold Deasserted` Upper critical threshold no longer exceeded INFORMATIVO | Un sensor de temperatura ha notificado que su valor es superior a una configuración de umbral crítico superior o inferior a una configuración de umbral crítico inferior. El objeto `sunHwTrapThresholdType` indica si el umbral era un valor superior o inferior.
`sunHwTrapTempFatalThreshold Exceeded` Se ha superado el umbral grave superior CRÍTICO | Un sensor de temperatura ha notificado que su valor es superior a una configuración de umbral grave superior o inferior a una configuración de umbral grave inferior. El objeto `sunHwTrapThresholdType` indica si el umbral era un valor superior o inferior.
`sunHwTrapTempFatalThreshold Deasserted` Upper fatal threshold no longer exceeded INFORMATIVO | Un sensor de temperatura ha notificado que su valor es inferior a una configuración de umbral grave superior o inferior a una configuración de umbral grave inferior. El objeto `sunHwTrapThresholdType` indica si el umbral era un valor superior o inferior.
BLn/T_AMB n = 0 a 3 | `sunHwTrapTempNonCritThreshold Exceeded` Upper noncritical threshold exceeded SECUNDARIO | Un sensor de temperatura ha notificado que su valor es superior a una configuración de umbral no crítico superior o inferior a una configuración de umbral no crítico inferior. El objeto `sunHwTrapThresholdType` indica si el umbral era un valor superior o inferior.
`sunHwTrapTempOk` Upper noncritical threshold no longer exceeded INFORMATIVO | Un sensor de temperatura ha notificado que su valor se encuentra dentro del rango normal de funcionamiento.
HOT (caliente) BLn/HOT | `sunHwTrapComponentError` Assert PRINCIPAL | Un sensor ha detectado un error. Esta captura de "componentes" genérica se genera cuando el agente SNMP no reconoce el tipo de componente.
`sunHwTrapComponentOk` Deassert INFORMATIVO | Un sensor ha vuelto a su estado normal. Esta captura de "componentes" genérica se genera cuando el agente SNMP no reconoce el tipo de componente.
PSn/V_IN_ERR PSn/V_IN_WARN PSn/V_OUT_ERR PSn/I_OUT_ERR PSn/I_OUT_WARN PSn/T_ERR PSn/T_WARN PSn/FAN_ERR PSn/FAN_WARN PSn/ERR n = 0 a 3 | `sunHwTrapPowerSupplyError` Assert PRINCIPAL | Un sensor de la fuente de alimentación ha detectado un error.
sunHwTrapPowerSupplyOk Denegar INFORMATIVO | Un sensor de la fuente de alimentación ha vuelto a su estado normal.
ACPI | `sunHwTrapComponentError` PRINCIPAL Uno de los siguientes: `ACPI_ON_WORKING DEASSERT` `ACPI_ON_WORKING DEASSERT` `ACPI_SOFT_OFF ASSERT` `ACPI_SOFT_OFF DEASSERT` | Un sensor ha detectado un error. Esta captura de componentes genérica se genera cuando el agente SNMP no reconoce el tipo de componente.
PSn/V_OUT_OK n = 0 a 3 | `sunHwTrapPowerSupplyError` Deassert PRINCIPAL | Un sensor de la fuente de alimentación ha detectado un error.
`sunHwTrapPowerSupplyOk` Assert INFORMATIVO | Un sensor de la fuente de alimentación ha vuelto a su estado normal.
DBP/HDDn/STATE n = 0 a 7 | `sunHwTrapHardDriveStatus` DRIVE_FAULT ASSERT INFORMATIVO | La unidad de disco duro identificada por `sunHwTrapComponentName` ha cambiado de estado.
`sunHwTrapHardDriveStatus` DRIVE_FAULT DEASSERT INFORMATIVO | La unidad de disco duro identificada por `sunHwTrapComponentName` ha cambiado de estado.
`sunHwTrapHardDriveStatus` PREDICTIVE_FAILURE ASSERT INFORMATIVO | La unidad de disco duro identificada por `sunHwTrapComponentName` ha cambiado de estado.
`sunHwTrapHardDriveStatus` PREDICTIVE_FAILURE DEASSERT INFORMATIVO | La unidad de disco duro identificada por `sunHwTrapComponentName` ha cambiado de estado.
`sunHwTrapHardDriveStatus` HOT_SPARE ASSERT INFORMATIVO | La unidad de disco duro identificada por `sunHwTrapComponentName` ha cambiado de estado.
`sunHwTrapHardDriveStatus` HOT_SPARE DEASSERT INFORMATIVO | La unidad de disco duro identificada por `sunHwTrapComponentName` ha cambiado de estado.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |