Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Eliminación de errores

El procedimiento para borrar un error varía en función del tipo de componente.

Tabla 3 Tipo de componente y eliminación de errores

Tipo de componente | Estado de error
--- | ---
Unidades reemplazables por el cliente (CRU) que se pueden intercambiar en caliente y son supervisadas por el SP | Los errores se eliminan automáticamente cuando se reemplaza el componente y se actualiza el estado como no informado.
CRU y unidades reemplazables in situ (FRU) que tienen un contenedor FRUID con información de identidad | Los errores se eliminan automáticamente al reemplazar el componente defectuoso.
CRU y FRU que no se pueden intercambiar en caliente o no disponen de un contenedor FRUID con información de identidad | Los errores no se eliminan automáticamente.

Puede usar la interfaz web o la CLI de Oracle ILOM para borrar manualmente los errores. Para obtener información sobre cómo usar la interfaz web o la CLI de Oracle ILOM para eliminar los errores del servidor, consulte el kit de documentación de Oracle ILOM 3.0.

El procesador de servicio diagnostica los tipos de errores siguientes.

Tabla 4 Tipos de errores de componentes

Tipo de error | Componente o estado del componente
--- | ---
Eventos del entorno | Módulos del ventilador, fuentes de alimentación, temperatura ambiente y pérdida de alimentación de CA
Errores y avisos del código de referencia de memoria (MRC) | Inicialización y relleno de la memoria
Eventos de error incorregibles del concentrador de E/S | Placa base
Eventos corregibles e incorregibles de ECC de memoria | Módulos DIMM de memoria
Eventos de error incorregibles de la CPU. | Procesador
Eventos de progreso de inicio | Encendido, apagado, IPMI, MRC, QPI, BIOS, instalación y reintentos de inicio
Eventos de error del procesador de servicio | Oracle ILOM

En esta tabla se enumeran los errores de componentes de servidor que persisten después de un inicio en frío y la acción necesaria para eliminar el error.

Tabla 5 Eliminación de errores para componentes

Componente | Acción para la eliminación
--- | ---
Módulos de memoria DIMM DDR3 | El error se elimina automáticamente al realizar el reemplazo
Módulo de CPU | El error se debe borrar manualmente después de reemplazar el componente
Tarjetas PCIe | El error se debe borrar manualmente después de reemplazar el componente
Módulo de ventiladores | El error se elimina automáticamente cuando el estado del sensor es OK (correcto)
Fuente de alimentación | El error se elimina automáticamente cuando el estado del sensor es OK (correcto)
Unidad de disco | El error se elimina automáticamente cuando el estado del sensor es OK (correcto)

Consulte también

- Cómo determinar los errores

- Componentes sin diagnóstico de error

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |