Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo recuperar la imagen de firmware de SP

El menú Preboot ofrece la posibilidad de recuperar la imagen de firmware de Oracle ILOM actualizando (flash) el firmware del SP.

Generalmente, si el host se está ejecutando, puede actualizar el SP mediante la CLI o la interfaz web de Oracle ILOM.

Si el host está apagado y la imagen de firmware de SP está dañada (lo que hace que no se pueda acceder al SP del servidor mediante Oracle ILOM), puede utilizar el siguiente procedimiento para actualizarla mediante el menú Preboot.

Antes de empezar

Debe tener un archivo de imágenes de firmware de SP `.flash` válido en un servidor TFTP. Además, se debe poder acceder al servidor TFTP a través de una conexión de red con el SP del servidor. Este archivo está disponible en el DVD de herramientas y controladores (en el directorio `sp_firmware`) y en el sitio de descargas de Oracle: http://support.oracle.com

Nota - Para actualizar el firmware de SP mediante el menú Preboot se necesita un archivo `.flash` en lugar del archivo `.pkg` que se utiliza para actualizar el SP desde Oracle ILOM.

1. Acceda al menú Preboot.

   Para obtener más información, consulte Acceso al menú Preboot.

2. En el indicador de preboot, introduzca el comando:

   `Preboot>` `net dhcp`

   Esto configura una red DHCP. Debe estar conectado a la red para poder acceder al servidor tftp.

3. Escriba el comando:

   `Preboot>``net ping tftpIPaddress`

   donde tftpIPaddress es la dirección IP de un servidor TFTP.

   Este comando comprueba si se puede acceder al servidor TFTP a través de la red.

4. Escriba el comando:

   `Preboot>``net flash` tftpIPaddress path/`ILOM- version-Sun_Fire_X800M2.flash`

   donde:

   - tftpIPaddress es la dirección IP de un servidor tftp

   - path es la ruta al archivo relativa a `/tftpboot`

   - version es la versión de firmware de SP

   Por ejemplo:

       Preboot> net flash 10.8.173.25 images/ILOM-3_0_x_x_rxxxx-Sun_Fire_X4800M2.flash

   Esto descarga y actualiza la imagen de firmware. Tras una serie de mensajes, aparece el indicador de Preboot.

5. Reinicie el SP escribiendo el comando:

   `Preboot>` `reset`

   Se sale del menú Preboot y se reinicia el procesador de servicio.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |