Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Conexión y desconexión del servidor

El servidor tiene dos modos: inactivo (standby) y completamente activo.

- El servidor entra en el modo inactivo automáticamente cuando se conecta a una fuente CA. Esto sirve para alimentar el SP. Consulte Cómo suministrar alimentación en modo inactivo (standby) para la configuración inicial del procesador de servicio.

- El modo completamente activo es el modo de funcionamiento normal. Cuando el servidor entra en el modo completamente activo, se suministra energía a todos los componentes del sistema, el servidor se inicia y el sistema operativo (SO) comienza a funcionar. Consulte Cómo encender todos los componentes del servidor.

- Cuando apaga el servidor, éste pasa del modo completamente activo al modo de alimentación inactivo. Consulte Cómo apagar el servidor.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |