Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Inhabilitación de pares de DIMM cuando el servidor detecta DIMM defectuosos (CR 7011011)

Cuando el servidor detecta un DIMM defectuoso en un sistema de ocho sockets, inhabilita el par de DIMM defectuoso y también otros pares de DIMM. Este comportamiento es normal.

Consulte How to Isolate and Replace Faulty DIMM Pairs de Sun Fire X4800 M2 Server Diagnostics Guide para obtener más información.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |