Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Requisitos previos y tarea información general para el controlador del dispositivo WIM imágenes

Antes de crear las imágenes WIM de controlador de dispositivos para Windows Server 2008 R2, asegúrese de que las siguientes tareas se completan en el orden especificado:

1. Instale y configure los Servicios de implementación de Windows (WDS) en un servidor de su red.

   Para obtener más detalles, puede descargar la guía paso a paso sobre los servicios de implementación de Windows de Microsoft. Busque "WDS" y después la guía paso a paso sobre los servicios de implementación de Windows en la siguiente ubicación:

   http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx

2. Instale el kit de instalación automatizada de Windows (AIK). Windows AIK contiene las aplicaciones para montar y modificar imágenes WIM, así como aplicaciones para crear y modificar secuencias de comandos de configuraciones desatendidas XML.

   Para descargar Windows AIK, vaya al siguiente sitio, busque WAIK y seleccione Windows AIK for Windows 7 (para Windows Server 2008 R2):

   http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx

3. Busque los controladores de dispositivos de Windows en el DVD de herramientas y controladores.

   Consulte Ubicación de los controladores de dispositivos en el DVD de herramientas y controladores.

4. Establezca un repositorio de controladores de dispositivos compartido en red.

   Por ejemplo:

   - Cree un repositorio de controladores de dispositivos que contenga los controladores de dispositivos de Windows Server 2008 R2.

     Tenga en cuenta que para entornos de instalación de Windows Server 2008 WDS. se ofrece un repositorio de controladores de dispositivos que puede modificar. Para entornos de instalación de WDS de Windows Server 2003 SP2, no se ofrece un repositorio de controladores de dispositivos y debe crear uno manualmente. A continuación se muestra un ejemplo de cómo también puede configurar la estructura de directorios en un nuevo repositorio de controladores de dispositivos:

     `C:\unattend\drivers\W2k8R2\catalogs\vendor\version`

     donde:

     `Desatendido`

       Almacén de controladores de dispositivos desatendido.

     `controladores`

       Nombre del directorio de controladores de dispositivos.

     `{W2K8 o W2K8R2}`

       Nombre del directorio de controladores de dispositivos de Windows Server 2008 R2.

     `catálogos`

       Nombre de los archivos de catálogo de Windows Server 2008 R2.

     `proveedor`

       Nombre del directorio del fabricante de controladores de dispositivos.

     `versión`

       Nombre del directorio de la versión de controladores de dispositivos.

   - Asegúrese de que los directorios (carpetas) en el repositorio de controladores de dispositivos se compartan y estén accesibles para los servicios de implementación de Windows (WDS) durante la instalación de la red.

     Por ejemplo, los recursos compartidos de la red y la carpeta del repositorio de controladores de dispositivos de esta sección se configuran como sigue:

     Carpeta de repositorio | Recursos compartidos de red
     `C:\Unattended\Drivers\W2K8` | `\\wds-server\W2K8-Drivers`
     `C:\Unattended\Drivers\W2K8R2` | `\\wds-server\W2K8R2-Drivers`

   - Extraiga los controladores de dispositivos de Windows Server 2008 R2 del DVD de herramientas y controladores, y colóquelos en el repositorio de controladores de dispositivos.

     Consulte Ubicación de los controladores de dispositivos en el DVD de herramientas y controladores.

     Nota - Si no tiene una copia del DVD de herramientas y controladores, podrá descargar la imagen ISO del DVD de herramientas y controladores. Consulte Descarga de la imagen ISO del DVD de herramientas y controladores.

     El siguiente ejemplo muestra la estructura de directorios del repositorio de controladores de dispositivos tras copiar un controlador SAS PCIe HBA (ejemplo de número de versión: 1.19.2.64) desde el DVD de herramientas y controladores en el repositorio de controladores de dispositivos:

     Windows Server 2008 R2 | DVD de herramientas y controladores | `Dispositivo de DVD:\windows\W2K8R2\drivers\64bit\hba\lsi\mpt2`
     Repositorio de controladores de dispositivos | `C:\unattend\drivers\W2K8R2\lsi\1.19.2.64`

5. Cree una secuencia de comandos de configuración `imageunattend.xml` para Windows Server 2008 R2.

   Para obtener más detalles, consulte Cómo crear una secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml`.

6. Asigne la secuencia de comandos de configuración `imageunattend.xml` para la imagen de Windows Server 2008.

   Para obtener más detalles, consulte Asignar la secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml`a la imagen de instalación de Windows Server 2008.

7. Agregue los controladores de dispositivos descritos en Controladores de dispositivos incorporables a imágenes WIM a `install.wim`.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |