Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo actualizar los controladores de SLES

Compruebe el CD de herramientas y controladores suministrado con el servidor para obtener los controladores más actualizados de los componentes instalados.

1. Inserte el CD de herramientas y controladores de su servidor y móntelo en el directorio /mnt.
2. Escriba los siguientes comandos:

       # cd /mnt/Linux/drivers
       # rpm -ivh driver-filename

   Por ejemplo, si está utilizando un módulo express PCIe de red Intel 82599 de 10GbE, podría escribir los comandos siguientes:

       # cd /mnt/Linux/drivers
       # rpm -ivh ixgbe-2.0.44.14-1-sles11.x86_64.rpm

   Nota - Vaya al directorio `/linux/drivers` en el CD de herramientas y controladores para consultar el nombre del archivo de controladores correcto de su sistema operativo.

   La instalación de los nuevos controladores se ha completado.

3. Reinicie el servidor para que los cambios tengan efecto.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |