Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo identificar y corregir la escasez de recursos de interrupción

Si sufre una reducción de las interrupciones de E/S en el nivel 6, Oracle le recomienda que asigne uno de los controladores al nivel de interrupción 5 o 4.

- El nivel de interrupción 5 es la primera prioridad.

- El nivel de interrupción 4 es el siguiente.

La tabla siguiente muestra los dispositivos de E/S, los puertos y las interrupciones en un sistema de ocho zócalos.

Dispositivo | Controlador | Número de puertos | Número de interrupciones
--- | --- | --- | ---
|  | Máximo por controlador = 16 | Máximo en nivel 6 = 32
NIC incorporado (obligatorio) | igb | 2 por módulo CPU/8 en total | 4 por módulo CPU/16 en total
Puerto dual de 10 Gb Ethernet EM | ixgbe | 2 por EM/16 en total | 4 por EM/32 en total
FEM | ixgbe | 2 por FEM/8 en total | 4 por FEM/16 en total
Puerto Quad de 1 Gb Ethernet EM | e1000g | 4 por EM/32 en total | 8 por EM/64 en total
REM (1 por servidor) | mr_sas | 1 | 1

1. Inicie el servidor.

   Aparecen los mensajes de inicio.

   Los ejemplos de este procedimiento muestran un sistema en el que ixgbe e igb se encuentran en nivel de interrupción 6, que es el predeterminado. En este sistema, ixgbe requiere 24 interrupciones y igb requiere 16, un total de 40. Sin embargo, el nivel 6 proporciona sólo 31.

2. Busque los siguientes mensajes de error que aparecen en la pantalla y en el archivo `/var/adm/messages`.

   En la consola:

       Feb 25 15:45:04 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: No interrupt vector:
       pciex8086,10f7 instance 1
       Feb 25 15:45:04 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: Sharing vectors:
       pciex8086,10f7 instance 1 and SCI
       Feb 25 15:45:06 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: No interrupt vector:
       pciex8086,10f7 instance 5
       Feb 25 15:45:06 mpk12-3214-189-156 pcplusmp: WARNING: Sharing vectors:
       pciex8086,10f7 instance 1 and pciex8086,10f7 instance 5

   En `/var/adm/messages`:

       Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info]
       NOTICE: ixgbe7: Insufficient interrupt handles available: 1
       Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info]
       NOTICE: ixgbe7: Allocate MSI-X failed, trying MSI interrupts...
       Feb 25 15:44:53 mpk12-3214-189-156 ixgbe: [ID 611667 kern.info]
       NOTICE: ixgbe7: MSI-X not used, force rx and tx queue number to 1

   Consulte los mensajes en `/var/adm/messages` para identificar el controlador que requiere más interrupciones de las disponibles. En este ejemplo, es ixgbe.

3. Una vez que haya determinado que algunos dispositivos no tienen interrupciones, use los comandos `devfsadm -C` y `mdb -k` para mostrar que las interrupciones están asignadas a un determinado nivel.

   La salida siguiente muestra un sistema que requiere 24 interrupciones para ixgbe y 16 para igb, ambos en el nivel 6. Para satisfacer las necesidades de ambos necesita 40 interrupciones, sin embargo sólo hay 31 disponibles. La pantalla muestra las 31 que se han asignado.

   Tenga en cuenta también que sólo se asigna una interrupción al nivel de interrupción (IPL) 5, dejando 30 disponibles para otros dispositivos.

       # devfsadm -C
       # mdb -k
       Loading modules: [ unix krtld genunix specfs dtrace cpu.generic uppc pcplusmp ufs ip
       hook neti sctp arp usba uhci s1394 nca fcp fctl lofs emlxs qlc zfs nfs random sppp md
       cpc crypto fcip logindmux ptm ]

       > ::interrupts
       >
       IRQ  Vector IPL Bus   Type  CPU Share APIC/INT# ISR(s)
       4    0xb0   12  ISA   Fixed 9   1     0x0/0x4   asyintr
       9    0x81   9   PCI   Fixed 1   1     0x0/0x9   acpi_wrapper_isr
       11   0xd1   14  PCI   Fixed 2   1     0x0/0xb   hpet_isr
       16   0x88   9   PCI   Fixed 12  1     0x0/0x10  uhci_intr
       18   0x86   9   PCI   Fixed 10  2     0x0/0x12  uhci_intr, ehci_intr
       19   0x8a   9   PCI   Fixed 14  3     0x0/0x13  ahci_intr, uhci_intr, uhci_intr
       21   0x89   9   PCI   Fixed 13  1     0x0/0x15  uhci_intr
       23   0x87   9   PCI   Fixed 11  2     0x0/0x17  uhci_intr, ehci_intr
       28   0x40   5   PCI   Fixed 4   1     0x1/0x4   mrsas_isr
       32   0x20   2         IPI   ALL 1     -         cmi_cmci_trap
       120  0x82   7         MSI   3   1     -         pepb_intr_handler
       121  0x30   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       122  0x31   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       123  0x84   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       124  0x85   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       125  0x32   4         MSI   7   1     -         pepb_intr_handler
       126  0x83   7         MSI   8   1     -         pepb_intr_handler
       127  0x33   4         MSI   15  1     -         pepb_intr_handler
       128  0x8c   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       129  0x8d   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       130  0x34   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       131  0x35   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       132  0x8b   7         MSI   18  1     -         pepb_intr_handler
       133  0x36   4         MSI   19  1     -         pepb_intr_handler
       134  0x8e   7         MSI   20  1     -         pepb_intr_handler
       135  0x38   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       136  0x39   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       137  0x60   6         MSI-X 22  1     -         ixgbe_intr_legacy
       138  0x61   6         MSI-X 23  1     -         igb_intr_rx
       139  0x62   6         MSI-X 24  1     -         igb_intr_tx_other
       140  0x63   6         MSI-X 25  1     -         igb_intr_rx
       141  0x64   6         MSI-X 26  1     -         igb_intr_tx_other
       142  0x65   6         MSI-X 27  1     -         igb_intr_rx
       143  0x66   6         MSI-X 28  1     -         0
       144  0x67   6         MSI-X 29  1     -         igb_intr_rx
       145  0x68   6         MSI-X 30  1     -         ixgbe_intr_msix
       146  0x69   6         MSI-X 31  1     -         ixgbe_intr_msix
       147  0x6a   6         MSI-X 32  1     -         ixgbe_intr_msix
       148  0x6b   6         MSI-X 33  1     -         ixgbe_intr_msix
       149  0x6c   6         MSI-X 34  1     -         ixgbe_intr_msix
       150  0x6d   6         MSI-X 35  1     -         ixgbe_intr_msix
       151  0x6e   6         MSI-X 36  1     -         ixgbe_intr_msix
       152  0x6f   6         MSI-X 37  1     -         ixgbe_intr_msix
       153  0x70   6         MSI-X 38  1     -         ixgbe_intr_msix
       154  0x71   6         MSI-X 39  1     -         ixgbe_intr_msix
       155  0x72   6         MSI-X 40  1     -         igb_intr_tx_other
       156  0x73   6         MSI-X 41  1     -         igb_intr_rx
       157  0x74   6         MSI-X 42  1     -         igb_intr_tx_other
       158  0x75   6         MSI-X 43  1     -         igb_intr_rx
       159  0x76   6         MSI-X 44  1     -         igb_intr_tx_other
       160  0xa0   0         IPI   ALL 0     -         poke_cpu
       161  0x77   6         MSI-X 45  1     -         igb_intr_rx
       162  0x78   6         MSI-X 46  1     -         igb_intr_tx_other
       163  0x79   6         MSI-X 47  1     -         igb_intr_rx
       164  0x7a   6         MSI-X 48  1     -         ixgbe_intr_msix
       165  0x7b   6         MSI-X 49  1     -         ixgbe_intr_msix
       166  0x7c   6         MSI-X 50  1     -         ixgbe_intr_msix
       167  0x7d   6         MSI-X 51  1     -         ixgbe_intr_msix
       168  0x7e   6         MSI   53  1     -         ixgbe_intr_msi
       192  0xc0   13        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       208  0xd0   14        IPI   ALL 1     -         kcpc_hw_overflow_intr
       209  0xd3   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       210  0xd4   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       240  0xe0   15        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       241  0xe1   15        IPI   ALL 1     -         apic_error_intr

   Utilice Control D para volver a shell.

4. Reasigne uno de los controladores a un nivel de interrupción diferente.
   1. Modifique el archivo `.conf` del controlador para reasignar las interrupciones de uno o varios controladores a un nivel diferente.

      Este ejemplo reasigna el controlador igb al nivel 5 agregando la siguiente línea en `/kernel/drv/igb.conf`.

          interrupt-priorities = 5;

   2. Reinicie el sistema.

      El servidor muestra los mensajes de POST, y las interrupciones se asignan al nuevo nivel.

   3. Consulte los mensajes de inicio o el contenido de `/var/adm/messages` de los mensajes de error similares a los que se muestran en el paso 2.

      Si no aparecen mensajes de error, el procedimiento se habrá realizado con éxito.

5. Tras la reasignación de las interrupciones, para ver las interrupciones reasignadas, ejecute el comando `mdb -k`.

   El ejemplo siguiente muestra el sistema desde el paso 3 después de reasignar igb al nivel de interrupción (IPL) 5. Como resultado, el sistema puede asignar 24 interrupciones a ixgbe.

       # devfsadm -C
       # mdb -k
       Loading modules: [ unix krtld genunix specfs dtrace cpu.generic uppc pcplusmp ufs ip
       hook neti sctp arp usba uhci s1394 nca fcp fctl lofs emlxs qlc zfs nfs random sppp md
       cpc crypto fcip logindmux ptm ]

       > ::interrupts

       >
       IRQ  Vector IPL Bus   Type  CPU Share APIC/INT# ISR(s)
       4    0xb0   12  ISA   Fixed 9   1     0x0/0x4   asyintr
       9    0x81   9   PCI   Fixed 1   1     0x0/0x9   acpi_wrapper_isr
       11   0xd1   14  PCI   Fixed 2   1     0x0/0xb   hpet_isr
       16   0x88   9   PCI   Fixed 12  1     0x0/0x10  uhci_intr
       18   0x86   9   PCI   Fixed 10  2     0x0/0x12  uhci_intr, ehci_intr
       19   0x8a   9   PCI   Fixed 14  3     0x0/0x13  ahci_intr, uhci_intr, uhci_intr
       21   0x89   9   PCI   Fixed 13  1     0x0/0x15  uhci_intr
       23   0x87   9   PCI   Fixed 11  2     0x0/0x17  uhci_intr, ehci_intr
       28   0x40   5   PCI   Fixed 4   1     0x1/0x4   mrsas_isr
       32   0x20   2         IPI   ALL 1     -         cmi_cmci_trap
       120  0x82   7         MSI   3   1     -         pepb_intr_handler
       121  0x30   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       122  0x31   4         MSI   5   1     -         pepb_intr_handler
       123  0x84   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       124  0x85   7         MSI   6   1     -         pepb_intr_handler
       125  0x32   4         MSI   7   1     -         pepb_intr_handler
       126  0x83   7         MSI   8   1     -         pepb_intr_handler
       127  0x33   4         MSI   15  1     -         pepb_intr_handler
       128  0x8c   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       129  0x8d   7         MSI   16  1     -         pepb_intr_handler
       130  0x34   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       131  0x35   4         MSI   17  1     -         pepb_intr_handler
       132  0x8b   7         MSI   18  1     -         pepb_intr_handler
       133  0x36   4         MSI   19  1     -         pepb_intr_handler
       134  0x8e   7         MSI   20  1     -         pepb_intr_handler
       135  0x38   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       136  0x39   4         MSI   21  1     -         pepb_intr_handler
       137  0x41   5         MSI-X 22  1     -         igb_intr_tx_other
       138  0x42   5         MSI-X 23  1     -         igb_intr_rx
       139  0x43   5         MSI-X 62  1     -         igb_intr_tx_other
       140  0x44   5         MSI-X 63  1     -         igb_intr_rx
       141  0x45   5         MSI-X 64  1     -         igb_intr_tx_other
       142  0x46   5         MSI-X 65  1     -         igb_intr_rx
       143  0x47   5         MSI-X 66  1     -         igb_intr_tx_other
       144  0x48   5         MSI-X 67  1     -         igb_intr_rx
       145  0x60   6         MSI-X 68  1     -         ixgbe_intr_msix
       146  0x61   6         MSI-X 69  1     -         ixgbe_intr_msix
       147  0x62   6         MSI-X 70  1     -         ixgbe_intr_msix
       148  0x63   6         MSI-X 71  1     -         ixgbe_intr_msix
       149  0x64   6         MSI-X 72  1     -         ixgbe_intr_msix
       150  0x65   6         MSI-X 73  1     -         ixgbe_intr_msix
       151  0x66   6         MSI-X 74  1     -         ixgbe_intr_msix
       152  0x67   6         MSI-X 75  1     -         ixgbe_intr_msix
       153  0x68   6         MSI-X 76  1     -         ixgbe_intr_msix
       154  0x69   6         MSI-X 77  1     -         ixgbe_intr_msix
       155  0x49   5         MSI-X 78  1     -         igb_intr_tx_other
       156  0x4a   5         MSI-X 79  1     -         igb_intr_rx
       157  0x6a   6         MSI-X 80  1     -         ixgbe_intr_msix
       158  0x6b   6         MSI-X 81  1     -         ixgbe_intr_msix
       159  0x4b   5         MSI-X 82  1     -         igb_intr_tx_other
       160  0xa0   0         IPI   ALL 0     -         poke_cpu
       161  0x4c   5         MSI-X 83  1     -         igb_intr_rx
       162  0x4d   5         MSI-X 84  1     -         igb_intr_tx_other
       163  0x4e   5         MSI-X 85  1     -         igb_intr_rx
       164  0x4f   5         MSI-X 86  1     -         igb_intr_tx_other
       165  0x50   5         MSI-X 87  1     -         igb_intr_rx
       166  0x6c   6         MSI-X 88  1     -         ixgbe_intr_msix
       167  0x6d   6         MSI-X 89  1     -         ixgbe_intr_msix
       168  0x6e   6         MSI-X 90  1     -         ixgbe_intr_msix
       169  0x6f   6         MSI-X 91  1     -         ixgbe_intr_msix
       170  0x70   6         MSI-X 92  1     -         ixgbe_intr_msix
       171  0x71   6         MSI-X 93  1     -         ixgbe_intr_msix
       172  0x72   6         MSI-X 94  1     -         ixgbe_intr_msix
       173  0x73   6         MSI-X 95  1     -         ixgbe_intr_msix
       174  0x74   6         MSI-X 96  1     -         ixgbe_intr_msix
       175  0x75   6         MSI-X 97  1     -         ixgbe_intr_msix
       176  0x76   6         MSI-X 98  1     -         ixgbe_intr_msix
       177  0x77   6         MSI-X 99  1     -         ixgbe_intr_msix
       192  0xc0   13        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       208  0xd0   14        IPI   ALL 1     -         kcpc_hw_overflow_intr
       209  0xd3   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       210  0xd4   14        IPI   ALL 1     -         cbe_fire
       240  0xe0   15        IPI   ALL 1     -         xc_serv
       241  0xe1   15        IPI   ALL 1     -         apic_error_intr

   Utilice Control D para volver a shell.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |