Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo determinar si necesita asignar espacio de E/S y de ROM de opción

Si se agrega un módulo express PCIe o un FEM a un sistema de ocho zócalos (con los módulos de CPU en las cuatro ranuras), cuando inicia el sistema, es posible que la BIOS no asigne el espacio de E/S o de ROM de opción que requieran todos los dispositivos.

Si esto ocurre, al iniciar, POST genera mensajes de error. Estos identifican los dispositivos a los que no se haya asignado espacio de E/S o de ROM de opción.

1. Encienda el sistema para iniciar la BIOS.
2. Durante POST, busque uno o varios mensajes como estos.

   - En el ROM de opción, los mensajes tendrán este aspecto:

         Warning: Out of option ROM space for device EM0.1 [04:00:01]

   - En el espacio de E/S, los mensajes tendrán este aspecto:

         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.0 [0A:00:01]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.0 [0A:00:00]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [05:00:01]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [05:00:00]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [04:00:01]
         Warning: Not enough IO address space allocated for device EM0.1 [04:00:00]

   Cada ranura puede generar varios mensajes. Esto es normal.

   Es posible que se haya asignado espacio de E/S y/o ROM de opción al dispositivo que haya agregado en detrimento de otro dispositivo. Si éste es el caso, el dispositivo que haya agregado no aparecerá en la lista, pero el dispositivo original sí. Esto depende de la posición de cada dispositivo en el orden de sondeo.

3. Decida si necesita configurar la asignación de espacio de E/S o de ROM opcional por una de las razones siguientes.

   - Los mensajes de error le informarán de que un dispositivo desde el que desea iniciar no ha recibido espacio de E/S y/o ROM de opción.

   - Desea poder ejecutar una utilidad de configuración como, por ejemplo, la utilidad LSI RAID en un dispositivo al que no se ha asignado ROM de opción.

   - (Opcional) Desea hacer que los mensajes de error desaparezcan.

     Nota - No es necesario configurar la asignación de espacio de E/S o de ROM de opción sólo por esos mensajes, a menos que necesite la funcionalidad ofrecida por el espacio de E/S o de ROM de opción.

Véase también

Cómo configurar la asignación de ROM de opción y el espacio de E/S

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |