Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

#### Terminología de administración de energía

En la tabla siguiente se describe la terminología de administración de energía.

Término | Definición
--- | ---
Energía real | La alimentación de entrada medida en vatios. Es la energía real que consumen todas las fuentes de energía del sistema.
Energía permitida | La alimentación máxima que permitirá utilizar el servidor en todo momento.
Energía asignada | La energía de entrada en vatios asignada a los componentes instalados y que pueden conectarse en caliente.
Energía disponible | La capacidad de alimentación de entrada en vatios. Para los servidores, la energía disponible es la cantidad que pueden recibir del chasis.
Notificación de umbral | Un valor configurable para solicitar un mensaje de evento cuando el consumo energético supere un valor de umbral en vatios. Se pueden definir dos valores de umbral (por ejemplo, uno como aviso menor y otro como crítico).

Consulte también

- Cómo utilizar la interfaz web para supervisar el consumo energético y definir umbrales de notificación

- Cómo utilizar la CLI para supervisar el consumo energético y definir umbrales de notificación

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |