Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo instalar Windows Server 2008 R2

Antes de empezar

Antes de comenzar la instalación del sistema operativo, asegúrese de que se cumplan los requisitos siguientes:

- Si desea configurar su unidad de inicio para RAID 1 (duplicación), deberá hacerlo usando la utilidad de configuración del controlador RAID integrado en LSI Logic (accesible pulsando Ctrl+C cuando se le solicite durante el inicio del servidor) antes instalar el sistema operativo Windows. Para obtener más detalles, consulte la Guía de usuario de LSI 106x RAID.

- Para conocer el método de entrega multimedia de Windows que se debe elegir, consulte la siguiente tabla de los requisitos.

Método | Acción o elementos necesarios
--- | ---
Windows local | Debe tener el medio de instalación de Microsoft Windows Server 2008 R2 disponible para insertarlo en la unidad de CD/DVD-ROM física conectada cuando se le solicite.
Windows remoto | Inserte el medio de instalación de Microsoft Windows Server 2008 R2 en la unidad de CD/DVD-ROM del sistema JavaRConsole. Asegúrese de que ha seleccionado el CD-ROM en el menú de dispositivos JavaRConsole.
Imagen de Windows | Asegúrese de que se pueda acceder a la imagen ISO de instalación de Windows Server 2008 R2 desde el sistema JavaRConsole. Asegúrese de haber seleccionado la imagen del CD-ROM en el menú de dispositivos JavaRConsole.

1. Apague y vuelva a encender el servidor.

   Si está usando el método de Windows remoto o de la imagen de Windows, puede apagar y encender el servidor usando Oracle ILOM.

   Comienza el proceso de BIOS POST.

2. Inicie la utilidad de configuración de la BIOS.

   Busque el mensaje Initializing USB ... Done (Iniciando USB... Terminado) en la pantalla.

   Nota - Es posible que los mensajes del POST de la BIOS vayan muy rápido y no tenga tiempo de leerlos. Si no puede leer el mensaje, vuelva a apagar y encender el servidor, y mantenga pulsada la tecla F2 durante el inicio hasta que aparezca la utilidad de configuración de la BIOS.

   Cuando aparezca el mensaje "Press F2 to run setup" (pulse F2 para ejecutar la configuración), pulse F2. Se abrirá la utilidad de configuración de la BIOS.

3. Inhabilite x2APIC en la utilidad de configuración de la BIOS.
   1. Haga clic en Advanced (avanzado) > CPU Configuration (configuración de la CPU) > x2APIC.
   2. Cambie el valor de Enabled (habilitado) a `Disabled` (inhabilitado).
   3. Pulse Escape para volver a la pantalla principal de la BIOS.
   4. Seleccione Exit Options (opciones de salida) > Save Changes and Exit (guardar cambios y salir).
4. Pulse F8 cuando aparezca el mensaje Press F8 for BBS POPUP (pulse F8 para que aparezca BBS) en la pantalla de POST de la BIOS.

   El menú BBS POPUP (aparición de BBS) permite seleccionar un dispositivo de inicio.

   Nota - Los mensajes de BIOS POST, incluido el aviso para el menú BBS Popup (aparición de BBS), puede desaparecer rápidamente por lo que puede que no lo vea. Si es así, encienda y apague el servidor y mantenga pulsada la tecla F8 durante el inicio hasta que aparezca el menú BBS Popup (mostrado en el paso 3).

5. Una vez terminado el proceso del POST de la BIOS, espere a que aparezca el menú Boot Device (dispositivo de inicio).

   Si ha seleccionado el método de instalación local de Windows, inserte el DVD de Windows en la unidad de DVD conectada.

6. Desde el menú del dispositivo de inicio, elija una de estas posibilidades:
   - Si está usando el método de Windows local: seleccione CD/DVD y pulse Intro.
   - Si está utilizando el método de Windows remoto o de imagen de Windows, seleccione el CD/DVD virtual y pulse Intro.

   Si se le solicita que pulse cualquier tecla para iniciar desde el CD, pulse rápidamente cualquier tecla.

   Se inicia el asistente para la instalación de Windows.

7. Continúe con los pasos del asistente de instalación hasta que vea la página del tipo de instalación y, a continuación, haga clic en Custom (advanced) (personalizada, avanzado).

   Aparecerá la pantalla Where to Install Windows (dónde desea instalar Windows).

8. En la pantalla Where to Install Windows (dónde instalar Windows), realice una de las siguientes acciones:

   - Para seleccionar la configuración predeterminada de Windows de la partición, haga clic en Next (siguiente). Vaya al paso 10.

   - Para anular la configuración predeterminada de partición de Windows, haga clic en Driver Options (advanced) [Opciones del controlador (avanzado)] y continúe en la pantalla de opciones de controlador avanzadas en el paso 9.

   | Precaución - Si formatea o vuelve a particionar una partición previa se destruirán todos los datos de la partición.

   Aparece la pantalla Advanced Driver Options (opciones avanzadas de controladores).

9. En ella, elija una de las siguientes opciones para crear una partición:
   1. Haga clic en Delete (eliminar) para eliminar la partición existente.
   2. Haga clic en New (nuevo) para crear una partición.
   3. Cambie la configuración del tamaño de la partición si lo desea y haga clic en Apply (aplicar).
   4. Haga clic en Next (Siguiente).
10. La instalación de Windows comenzará. Espere mientras el servidor se reinicia varias veces durante el proceso de instalación.
11. Cuando la instalación de Windows se haya completado, Windows se iniciará y le pedirá que cambie la contraseña de usuario. Haga clic en OK y configure la cuenta de acceso de usuario inicial.

    Nota - Windows Server 2008 R2 cuenta con esquemas de contraseñas para las cuentas de usuario. Los estándares de contraseña incluyen restricciones de su longitud, su complejidad y el mediol. Si necesita información más detallada, haga clic en el vínculo de accesibilidad en la pantalla de creación de cuentas.

    Una vez que haya creado su cuenta inicial, aparecerá el escritorio de Windows Server 2008. La interfaz de Windows Server 2008 R2 es nueva; consulte la documentación de Microsoft para familiarizarse con los cambios.

Véase también

Actualización de controladores críticos e instalación del software adicional.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |