Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Controladores de dispositivos incorporables a imágenes WIM

La siguiente tabla identifica los controladores de dispositivos incorporables a una imagen WIM de Windows Server 2008 R2.

Nota - La imagen WIM de instalación identificada en la tabla sólo es necesaria para Windows Server 2008 R2.

Tabla 2 Controladores de dispositivos incorporables a imágenes WIM

Controladores de dispositivos incorporables | Windows Server 2008 R2 - Agregar a `install.wim`
--- | ---
Controladores de red Intel | X
Controlador gráfico Aspeed | X
Opción SAS PCIe HBA instalada en el servidor: |
Sun Storage 6 Gb/s SAS PCIe RAID HBA, SG-SAS6-R-INT-Z | X
Sun Storage 6 Gb/s SAS PCIe RAID HBA, SG-SAS6-R-EXT-Z | X
Sun Storage 6 Gb/s SAS PCIe HBA, SG-SAS6-INT | X
Sun Storage 6 Gb/s SAS PCIe HBA, SG-SAS6-EXT-Z | X
Controlador Intel ICH10 | X

Consulte también:

Requisitos previos y tarea información general para el controlador del dispositivo WIM imágenes

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |