Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo extraer el servidor del bastidor

Este procedimiento asume que ha desconectado el servidor y retirado todos los cables que restringen su movimiento.

Antes de empezar

| Precaución - El servidor Sun Fire X4800 M2 pesa alrededor de 180 libras (100 kg) cuando tiene todos los componentes instalados. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños en el equipo, utilice un dispositivo de elevación mecánica para extraer el servidor desde el bastidor. Si no dispone de un dispositivo de elevación mecánica, retire los componentes para reducir el peso y levántelo entre dos personas.

1. Desconecte todos los cables desde la parte posterior del sistema.
2. Si no dispone de un dispositivo de elevación, retire los componentes para reducir el peso del sistema. Consulte Cómo retirar componentes para reducir el peso.
3. Retire los cuatro tornillos del bisel frontal del sistema.
4. Con las dos manos, deslice el servidor hacia usted y extráigalo del carril guía.

   | Precaución - Existe riesgo de caída. El carril guía libera el peso del servidor cuando se encuentra a 6 pulgadas de extraerse completamente del bastidor. Debe sostener el peso del servidor antes de que se encuentre a 6 pulgadas de extraerse completamente de los postes de bastidor.

Véase también

Cómo insertar el servidor en el bastidor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |