Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Al insertar un CMOD, girar simultáneamente las manijas hasta que toquen el chasis

Al insertar un CMOD en el chasis, gire simultáneamente ambas manijas hasta el tope para que toquen el chasis antes de soltarlas. Es importante que las manijas realmente toquen el chasis para garantizar que el trinquete complete la acción de encajar los conectores de CMOD.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |