Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Especificaciones de energía para el servidor Sun Fire X4800 M2

Especificación | Valor
--- | ---
Tensión | 200 - 240 V CA 50/60 Hz
Corriente de entrada máxima | 20 A
Corriente de entrada máxima por cable | 10 A
Potencia máxima disponible | 4000 W
Carga térmica máxima | 13.648 BTUs/hr

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |