Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Instalación local accediendo a la consola mediante el puerto serie o vídeo

La instalación del SO requiere que consulte la salida de la consola del sistema. La salida puede aparecer tanto en el puerto serie como en el de vídeo.

Nota - Este tema describe las salidas predeterminadas del puerto de serie y vídeo. Otros parámetros de configuración, incluidos los comandos de la consola y las selecciones del menú GRUB pueden cambiar este comportamiento.

Si está utilizando un terminal o portátil, puede conectarse al puerto de serie o vídeo del servidor mediante el cable multipuerto (también llamado "dongle") para acceder a la consola. Consulte Conexión de los cables de administración (SP) de Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2.

- Puerto serie: conecte un cable de serie entre el conector de serie del cable multipuerto y un terminal o portátil. Desde el momento en que inicie el SP hasta que el SO asuma el control de la visualización, todas las salidas aparecerán en el puerto de serie. Consulte Cómo configurar el puerto serie.

- Puerto vídeo: conecte un cable de monitor VGA desde un KVM al puerto de vídeo en el cable multipuerto del servidor. Después de que el inicio del SP se haya completado, el sistema inicia POST/BIOS y muestra todas las salidas en el puerto de vídeo. Esto continúa hasta que el SO asume el control de la visualización. La mayoría de las configuraciones de SO continúan mostrando la información sobre el puerto de vídeo. Consulte Comunicación con Oracle ILOM y la consola del sistema de Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2para obtener información sobre la configuración del hardware.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |