Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo encender todos los componentes del servidor

Este procedimiento enciende todos los componentes del servidor y es diferente a la aplicación de alimentación en modo inactivo, que sólo alimenta al procesador de servicio.

1. Compruebe que los cables de alimentación se hayan conectado y que la alimentación inactiva (standby) esté habilitada.

   En el modo de alimentación inactivo, el LED de encendido/OK parpadeará en el panel frontal.

2. Pulse y suelte el botón de encendido en el panel frontal del servidor.

   Cuando el servidor recibe energía de alimentación principal, el LED de encendido/OK, que se encuentra junto al botón de encendido, se ilumina de manera permanente y deja de parpadear.

   Componentes mostrados en la figura |
   --- | ---
   1 | LED de encendido/OK
   2 | Botón/LED de ubicación

Véase también

Conexión y desconexión del servidor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |